# ضبط عدد اللفات

- اضبط عدد اللفات الصحيح قبل بدء العمل. يجب أن يكون عدد اللفات مناسبًا لقطر الثقب وللخامة المراد ثقبها. في حالة ضبط عدد اللفات بشكل خاطئ يمكن أن تتكلب عدة الشغل في قطعة الشغل.

## اختيار ترس السرعة يدويا

- اضبط مفتاح اختيار ترس السرعة (19) فقط عندما تكون العدة الكهربائية متوقفة عن الحركة.

يمكنك بواسطة مفتاح اختيار ترس السرعة (19) أن تختار مجالين اثنين لسرعة الدوران مسبقا.

السرعة الأولى:
نطاق عدد لفات منخفض، للعمل بقطر ثقب كبير.

السرعة الثانية:
نطاق عدد لفات أعلى، للعمل بأقطار ثقب صغيرة.

- اضغط زر التحرير (18) وأدر مفتاح اختيار ترس السرعة (19) إلى الوضع المرغوب.
- إذا تعذرت إدارة مفتاح اختيار ترس السرعة، أدر عدة الشغل بعض الشيء وقم بالانتقال إلى الوضع المرغوب.

## ضابط عدد اللفات

بواسطة طارة الضبط (2) لعدد اللفات مسبقًا يمكنك ضبط عدد اللفات المطلوب مسبقًا حتی أثناء التشغيل.

يتوقف عدد اللفات المطلوب على عدة الشغل المستخدمة والخامة المراد معالجتها. يمنع هذا تعرض عدة الشغل للسخونة الزائدة أثناء الثقب، ويضمن جودة فائقة للثقب.

الاختيار المسبق لعدد اللفات | عدة الشغل
--- | ---
السرعة :I 250–50 لفة/دقيقة | طربوش الثقب (بقطر 35–50 مم)، لقمة الثقب الحلزونية
السرعة :II 510–100 لفة/دقيقة | لقمة ثقب التوائية، طربوش الثقب (بقطر < 35 مم)