# Uruchamianie

- Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe! Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamionowej elektronarzędzia.

##

- Ustawić i zabezpieczyć elektronarzędzie.
- Aby włączyć elektronarzędzie, należy ustawić włącznik/wyłącznik silnika (9) w pozycji „I”.

Wskazówka: Elektronarzędzie można włączyć tylko wtedy, gdy został włączony magnes.

##

- Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy ustawić włącznik/wyłącznik silnika (9) w pozycji „0".
- Odczekać, aż elektronarzędzie całkowicie się zatrzyma.
- Przesunąć włącznik/wyłącznik magnesu (20) do dołu, aby wyłączyć magnes.

##

Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem zapobiega samoczynnemu włączeniu się elektronarzędzia po przerwie w dopływie prądu.

- Aby ponownie uruchomić elektronarzędzie, należy ustawić włącznik/wyłącznik silnika (9) w pozycji „I”.

Wskazówka: Po przywróceniu zasilania należy nacisnąć przycisk RESET na wyłączniku ochronnym różnicowoprądowym (PRCD) (15). Magnes włączy się automatycznie, jak tylko wskaźnik (16) na wyłączniku ochronnym różnicowoprądowym (PRCD) (15) zaświeci się na czerwono.

##

Elektronarzędzie jest wyposażone w wyłącznik przeciążeniowy. Stosowanego zgodnie z przeznaczeniem elektronarzędzia nie można przeciążyć. Przy zbyt silnym obciążeniu system elektroniczny wyłącza elektronarzędzie. Magnes pozostaje nadal włączony.

- Aby po zadziałaniu tej funkcji móc ponownie uruchomić elektronarzędzie, należy ustawić włącznik/wyłącznik silnika (9) w pozycji „I”.

Przed przystąpieniem do dalszej pracy z elektronarzędziem należy wykonać następujące czynności:

- W razie potrzeby usunąć wszelkie blokady. W przypadku zaklinowania się narzędzia roboczego nie wolno używać funkcji obrotów w lewo.
- Pozwolić pracować narzędziu przez ok. 1 minutę na biegu jałowym, po tym czasie będzie ono znowu gotowe do użycia.

### Wskaźnik przeciążenia

Wskaźnik przeciążenia (6) informuje o przeciążeniu włączonego elektronarzędzia.

Wskaźnik przeciążenia (6) | Przeciążenie
--- | ---
Światło ciągłe, kolor zielony | brak przeciążenia
Światło ciągłe, kolor żółty | duże obciążenie należy zredukować prędkość posuwu
Światło migające, kolor czerwony | bardzo duże obciążenie należy zredukować prędkość posuwu lub wyłączyć silnik, w przeciwnym razie zostanie aktywowany wyłącznik przeciążeniowy