# 維修和清潔

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

- 電動工具和通風口都必須保持清潔，這樣才能夠提高工作品質和安全性。

如果必須更換連接線，請務必交由 Bosch 或者經授權的 Bosch 電動工具客戶服務中心執行，以避免危及機器的安全性能。

##

電動工具將在碳刷更換指示器亮起紅燈的約。8 小時之後因碳刷耗盡而自動關機 (14)。電動工具可繼續使用至關機為止。
請將電動工具送交 Bosch 客戶服務中心，服務處地址請參照「客戶服務中心和客戶諮詢中心」。

切勿僅單獨更換任一碳刷！

提示：只能向 Bosch 購買針對該電動工具而設計的碳刷。

- 使用合適的螺絲起子將蓋罩 (1) 拆開。
- 更換透過彈簧固定的碳刷，然後將蓋罩重新鎖好。

##

鑽孔時如果電動工劇烈震動或導軌上可以看到一條隙縫，則必須調整導軌隙縫寬度。這樣做可防止嵌件工具斷裂及電動工具損壞。

- 請將電源插頭從插座上拔下，拆下嵌件工具和冷卻液系統，然後將電動工具置於一個平坦的穩固水平面上。
- 透過轉動手搖桿 (4) 將鑽頭單元 (46) 往上升，直到開口位於上方螺栓 (47) 之上。
- 使用內六角扳手（4 mm）(25) 鬆開左側導軌的這顆上方螺栓 (47)。
- 旋轉手搖桿 (4) 讓鑽頭單元 (46) 升高至最頂端。
- 使用內六角扳手（4 mm）(25) 鬆開左側導軌的下方 3 顆螺栓 (47)。
- 使用內六角扳手（3 mm）(25) 旋緊這 4 顆螺栓 (48)，並且同時旋轉手搖桿 (4) 讓鑽頭單元 (46) 上下移動。此時，請依需要調整所需的進刀力道。
- 將鑽頭單元往上轉至最頂端，用內六角扳手（4 mm）(25) 旋緊左側導軌的 3 顆下方螺栓 (47)。
- 將鑽頭單元往下轉至最底端，用內六角扳手（4 mm）(25) 旋緊左側導軌的上方螺栓 (47)。

##

為確保精準鑽孔，在頻繁使用之後必須檢查雷射光束，必要時得做適度調整。

- 若要啟動雷射，請將雷射開關 (7) 推至位置 "I"。
- 旋下雷射護蓋 (49) 的固定螺栓。
- 將固定夾 (51) 的螺栓略微鬆開。
- 往右或往左轉動螺栓 (52) 即可讓雷射十字標線往對應方向移動。
- 若想讓雷射十字標線往嵌件工具方向移動或進一步拉開它與嵌件工具之間的距離，請依照對應方向轉動螺栓 (53) 即可。
- 將固定夾的螺栓 (51) 重新旋緊。
- 將雷射護蓋 (49) 的螺栓重新旋緊。