# Verktøyskifte (se bilde A)

- Drei drivenheten helt opp med håndsveiven (4).
- Kontroller at det ikke er fett på innsatsverktøyene.

##

- Sett utstøterstiften (26) i borekronen (27) (TCT- og HSS-borekroner trenger utstøterstifter med forskjellige diametere).
- Sett borekronen med utstøterstiften i borekroneadapteren (22), og stram skruene med unbrakonøkkelen (6 mm) (25).
  Bruk helst en borekrone med Weldon-skaft.
- Sett borekroneadapteren i verktøyholderen (12).
- Koble kjølemiddelslangen (37) til koblingsstussen på borekroneadapteren.

##

Verktøy med morsekonus MK2:

- Sett verktøyet rett i verktøyholderen (12).

Verktøy med morsekonus MK1:

- Sett verktøyet i reduksjonshylsen (MK2/MK1) (30).
- Sett reduksjonshylsen med innsatt verktøy i verktøyholderen (12).

Verktøy med sylindrisk skaft:

- Skru tannkranschucken (32) på den koniske doren (33), og sett inn verktøyet.
- Sett den koniske doren med tannkranschucken skrudd inn, i verktøyholderen (12).

- Kontroller at verktøyet er sikkert festet.

- Ikke bruk makt når morsekonusen eller den koniske doren settes inn. Dette kan ellers føre til skader på verktøyfestet og innsatt verktøy.

##

Bruk gjengeboradapteren (23) som passer ved gjengeboring.

- Sett gjengeboret (24) i adapteren (23).
- Sett adapteren (23) med påsatt gjengebor (24) i borekroneadapteren (22), og skru den fast med unbrakonøkkelen (6 mm) (25).
- Sett borekroneadapteren (22) i verktøyholderen (12).

##

- Sett MK2-utdriverkilen (34) i åpningen (13). Den skrå kanten skal vende ned.
  Hvis ikke utdriverkilen (34) kan stikkes gjennom drivspindelen, dreier du innsatsverktøyet litt.
- Trykk utdriverkilen (34) mot maskinen ved hjelp av en hammer, og løsne innsatsverktøyet fra verktøyholderen.