# ข้อมูลทางเทคนิค

สว่านแท่นแม่เหล็ก | GBM 50-2
--- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎3 601 AB4 0..‎
กำลังไฟพิกัด | วัตต์ | 1200
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่า
เกียร์ 1 | นาที−1 | 50−250
เกียร์ 2 | นาที−1 | 100−510
ชนิดของเลเซอร์ | นาโนเมตร | 635
| มิลลิวัตต์ | < 1
ระดับของเลเซอร์ |  | 2
C6 |  | 1
การบานออก เส้นเลเซอร์ | mrad (มุมเต็ม) | 0.5
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะสูงสุด
ดอกเจาะแบบกัดรอบวง | มม. | 50
ดอกสว่านร่องเกลียว | มม. | 23
ดอกต๊าป |  | M16
ด้ามจับเครื่องมือ |  | MT 2 – DIN 228
แรงจับแม่เหล็ก | กิโลนิวตัน | 14
ช่วงชักการเจาะ สูงสุด | มม. | 165
ขนาดฐานแม่เหล็ก (กว้าง x ลึก x สูง) | มม. | 200 x 98 x 38.5
น้ำหนักA) | กก. | 14.7
ระดับการป้องกัน |  | /I

A)

  น้ำหนักโดยไม่รวมสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟและไม่รวมปลั๊กไฟ

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac