# تنظیم سرعت (دور موتور)

- پیش از شروع کار تعداد دور را تنظیم کنید. تعداد دور را بایستی نسبت به قطر مته و جنس قطعه کار تنظیم کرد. در صورت تنظیم اشتباه تعداد دور ممکن است ابزار مورد مصرف آسیب ببیند و یا در قطعه کار گیر کند.

## انتخاب مکانیکی دنده

- کلید انتخاب دنده (19) را فقط هنگام متوقف بودن ابزار برقی فعال کنید.

با کلید انتخاب دنده (19) می توان 2 محدوده سرعت را از پیش تنظیم کرد.

دنده I:
محدوده دور پایین برای کار کردن بر روی سوراخ‌هایی با قطر زیاد.

دنده II:
محدوده دور بالا برای کار کردن بر روی سوراخ‌هایی با قطر کم.

- دکمه آزاد سازی (18) را فشار دهید و کلید انتخاب دنده (19) را به موقعیت مورد نظر بچرخانید.
- در صورت نچرخیدن کلید انتخاب دنده، ابزار مورد مصرف را کمی بچرخانید و آن را به موقعیت مورد نظر تغییر دهید.

## تنظیم سرعت

با چرخک تنظیم انتخاب سرعت (2) می توان سرعت لازم را حتی هنگام عملکرد انتخاب کرد.

تعداد دور لازم بستگی به نوع ابزار مورد استفاده و ماده ای دارد که کار بر روی آن انجام می‌گیرد. این عمل از داغ شدن ابزار برقی هنگام سوراخ کاری جلوگیری کرده و بالا بودن کیفیت سوراخ کاری را تضمین می‌کند.

انتخاب سرعت | ابزار مورد استفاده
--- | ---
سرعت I:‏ ‎50–250 min−1‎ | مته گردبُر (قطر ‎35−50 mm)، مته قلاویز
سرعت II:‏ ‎100–510 min−1‎ | مته مارپیچ، مته گردبُر (قطر < ‎35 mm)