# نحوه آماده سازی برای کار

##

- کلید تغییر جهت چرخش (8) را تنها هنگام متوقف بودن دستگاه فعال کنید.

- حالت راست گرد: کلید تغییر جهت چرخش (8) را به سمت بالا به موقعیت "R" فشار دهید.
- حالت چپ گرد: کلید تغییر جهت چرخش (8) را به سمت پایین به موقعیت "L" فشار دهید.
  نکته: حالت چپ گرد نباید برای سوراخ‌کاری مورد استفاده قرار گیرد.

##

قبل از هر بار استفاده از ابزار برقی، کلید حفاظتی جریان خطا را کنترل کنید!

- اطمینان حاصل کنید که کلید روشن/خاموش مغناطیس(20) در موقعیت "0" قرار داشته باشد.
- دوشاخه را وصل کنید و دکمه RESET را روی کلید حفاظتی جریان خطا (15) فشار دهید تا نشانگر (16) به رنگ قرمز روشن شود.
- دکمه TEST را روی کلید حفاظتی جریان خطا (15) فشار دهید تا نشانگر (16) خاموش شود. چنانچه نشانگر (16) خاموش نشود، کلید حفاظتی جریان خطا خراب است و باید تعمیر شود. هرگز با ابزار برقی کار نکنید!
- پس از خاموش شدن نشانگر (16) دوباره دکمه RESET را فشار دهید.
- چنانچه نشانگر (16) به رنگ قرمز روشن شود، ابزار رجوع کنید به ابزار برقی را در موقعیت صحیح قرار دهید.

- توجه! پس از هر بار جدا شدن دستگاه از شبکه برق و قبل از استفاده دوباره از دستگاه باید این تست مجدداً انجام شود.

نکته: کلید حفاظتی جریان خطا در برابر شوک الکتریکی از ‎10 mA به بالا محافظت می‌کند.

##

ضربدر لیزر، محل دقیق سوراخ را به شما نشان می‌دهد.

- واحد لیزر را با کلید روشن/خاموش (7) روشن کنید.
- ابزار برقی را روی قطعه کار تنظیم کنید و ضربدر لیزر را روی قسمت علامتگذاری شده بر روی قطعه کار تنظیم کنید.
- کلید روشن/خاموش مغناطیس (20) را به سمت بالا فشار دهید و بررسی کنید که ابزار برقی بر روی سطح قطعه کار محکم شده باشد.
- در صورت امکان ابزار برقی را با تسمه ایمنی محکم کنید(44).

##

- در شرایط کاری عمودی یا مورب یا رو به بالا، ابزار برقی را با استفاده از تسمه ایمنی ارسالی، در مقابل خطر سقوط ایمن سازید.

- قبل از استفاده، از عملکرد بی‌عیب ونقص تسمه ایمنی اطمینان حاصل کنید. هرگز از تسمه ایمنی آسیب دیده استفاده نکنید بلکه آن را سریعاً تعویض نمایید.

- تسمه ایمنی (44) را تا حد امکان بر روی ابزار برقی محکم کنید.
- تسمه ایمنی را از میان نگهدارنده (11) عبور دهید و آن را دور قطعه کار قرار دهید.
- تسمه ایمنی را با کمک گرفتن از تسمه کش (42) بکشید.
- برای آزادسازی تسمه ایمنی، ضامن پله ای (43) روی تسمه کش را فشار دهید و تسمه را بکشید.
- تسمه ایمنی را طوری قرار دهید که در صورت لغزیدن ابزار برقی، جهت آن به سمت مخالف شما باشد.

##

با استفاده از صفحه مدرج عمق سوراخ (45) بر روی توپی اهرم پیشروی (5) می‌توان عمق مورد نظر سوراخ را تعیین کرد.
عمق سوراخ می‌تواند با خطوط موجود بر روی صفحه مدرج تنظیم شود. فاصله بین خطوط کوچک ‎1 mm‎ و بین خطوط بزرگ ‎10 mm‎ می باشد.