# Data teknis

Mesin bor magnet | GBM 50-2
--- | ---
Nomor barang |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Input daya nominal | W | 1200
Kecepatan idle
Tingkat putaran pertama | min−1 | 50−250
Tingkat putaran kedua | min−1 | 100−510
Jenis laser | nm | 635
| mW | < 1
Kelas laser |  | 2
C6 |  | 1
Divergensi garis laser | mrad (sudut penuh) | 0,5
Diameter pengeboran maks
Bit inti | mm | 50
Mata bor berulir | mm | 23
Sekrup keran |  | M16
Dudukan alat kerja |  | MK 2 – norma DIN 228
Kekuatan retensi magnet | kN | 14
Pengeboran maks | mm | 165
Ukuran pelat dasar magnetis (lebar x panjang x tinggi) | mm | 200 x 98 x 38,5
BeratA) | kg | 14,7
Tingkat perlindungan |  | /I

A)

  Berat tanpa kabel sambungan listrik dan tanpa steker listrik

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.