# Trasporto

- Verificare che tutti gli utensili accessori siano saldamente collegati all’elettroutensile e che la carota di foratura non si trovi più all’interno dell’utensile accessorio.
- Avvolgere completamente il cavo di alimentazione e legarlo assieme.
- Per sollevare e trasportare l’elettroutensile, utilizzare sempre l’impugnatura (3).
- Per spostare l’elettroutensile, non utilizzare in alcun caso la manovella, né il cavo di collegamento.