# Caractéristiques techniques

Perceuse magnétique | GBM 50-2
--- | ---
Référence |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Puissance absorbée nominale | W | 1 200
Régime à vide
1ère vitesse | tr/min | 50–250
2ème vitesse | tr/min | 100–510
Type de laser | nm | 635
| mW | < 1
Classe laser |  | 2
C6 |  | 1
Divergence ligne laser | mrad (angle plein) | 0,5
Diamètre de perçage maxi
Scie-trépan | mm | 50
Foret hélicoïdal | mm | 23
Taraud |  | M16
Porte-outil |  | MK 2 – DIN 228
Force d’attraction magnétique | kN | 14
Course de perçage maxi | mm | 165
Dimensions du plateau magnétique (largeur x profondeur x hauteur) | mm | 200 x 98 x 38,5
PoidsA) | kg | 14,7
Classe de protection |  | /I

A)

  Poids sans cordon d’alimentation ni fiche mâle

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.