# Nastavenie otáčok

- Pred začiatkom práce nastavte správne otáčky. Otáčky musia byť primerané pre priemer vŕtania a materiál, do ktorého sa vŕta. Pri nesprávne nastavených otáčkach sa môže pracovný nástroj poškodiť alebo zaseknúť v obrobku.

## Mechanické prepínanie rýchlostných stupňov

- Prepínač rýchlostných stupňov (19) aktivujte len pri zastavenom elektrickom náradí.

Prepínačom rýchlostných stupňov (19) sa dajú predvoliť 2 rozsahy otáčok.

Stupeň I:
Rozsah nízkych otáčok na práce s veľkými vŕtacími priemermi.

Stupeň II:
Rozsah vysokých otáčok na práce s malými vŕtacími priemermi.

- Stlačte odblokovacie tlačidlo (18) a prepínač rýchlostných stupňov (19) otočte do želanej polohy.
- Ak prepínač rýchlostných stupňov nie je možné otočiť, ľahko otáčajte pracovným nástrojom a potom prepnite do želanej polohy.

## Regulácia počtu otáčok

Nastavovacím kolieskom (2) predvoľby otáčok môžete predvoliť potrebné otáčky aj počas prevádzky.

Potrebné otáčky závisia od použitého vkladacieho nástroja a obrábaného materiálu. Toto zabráni prehriatiu vkladacieho nástroja pri vŕtaní a zaručí vysokú kvalitu vŕtania.

Predvoľba otáčok | Vkladací nástroj
--- | ---
Stupeň I: 50 − 250 ot/min | Vŕtacia korunka (Ø 35 – 50 mm), závitník
Stupeň II: 100 − 510 ot/min | Špirálový vrták, vŕtacia korunka (Ø < 35 mm)