# Montarea şi umplerea sistemului de alimentare cu agent de răcire (consultă imaginea B)

- Sistemul de alimentare cu lichid de răcire poate fi utilizat exclusiv la găurirea cu carota.

- Sistemul de alimentare cu agent de răcire nu poate fi utilizat la găurirea în suprafeţe verticale sau înclinate sau deasupra capului.

Volumul rezervorului de agent de răcire (35) poate fi modificat prin tragerea şi împingerea rezervorului de la 500 ml la 750 ml.

- Introdu rezervorul de agent de răcire (35) în suportul (36).
- Împinge de sus suportul cu rezervorul de agent de răcire în şina (17).
- Racordează ştuţurile de conectare (38) ale ventilului de agent de răcire la furtunul de agent de răcire (37).

Înainte de găurire, rezervorul de agent de răcire (35) trebuie umplut cu agent de răcire.

- Închide ventilul de agent de răcire (39).
- Deşurubează capacul cu filet (40) al rezervorului de agent de răcire şi umple rezervorul de agent de răcire (35).
- Înşurubează din nou capacul cu filet (40) pe rezervorul de agent de răcire.
- Trage în sus sistemul de blocare push-pull (41) al rezervorului de agent de răcire.
- Înainte de a conecta scula electrică, deschide complet ventilul de agent de răcire (39).