# Manutenção e limpeza

- Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica, retirar o plugue da tomada.

- Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

Se for necessário substituir o cabo de força, isto deverá ser realizado pela Bosch ou por uma assistência técnica autorizada para todas as ferramentas elétricas Bosch para evitar riscos de segurança.

##

Aprox. 8 horas antes de a ferramenta elétrica se desligar devido às escovas de carvão gastas, a indicação da troca das escovas de carvão (14) começa a acender-se a vermelho. Poderá continuar a usar a ferramenta elétrica até esta se desligar.
Envie a ferramenta elétrica ao Serviço de Assistência Técnica Bosch, ver endereços na secção "Serviço de Assistência Técnica e Aconselhamento de Aplicação".

Nunca substitua apenas uma escova de carvão!

Nota: utilize apenas escovas de carvão recomendadas da Bosch, que são adequadas para o seu produto.

- Solte a capa de cobertura (1) com uma chave de parafusos apropriada.
- Troque as escovas de carvão sob pressão de mola e volte a apertar a capa de cobertura.

##

Se a ferramenta elétrica vibrar fortemente ao furar ou caso seja visível uma fenda na calha guia, a largura da fenda da calha guia tem de ser ajustada. Tal evita a quebra dos acessórios acopláveis e danos na ferramenta elétrica.

- Puxe o plugue de rede da tomada, remova os acessórios acopláveis e o sistema de líquido para resfriamento e pouse a ferramenta elétrica sobre uma superfície fixa, plana e horizontal.
- Rode para cima a unidade de perfuração(46) com a manivela manual (4) até o entalhe ficar acima do parafuso superior (47).
- Solte o parafuso superior (47) da calha guia esquerda com a chave sextavada interior (4 mm) (25).
- Rode a unidade de perfuração (46) totalmente para cima com a manivela manual (4).
- Solte os 3 parafusos inferiores (47) da calha guia esquerda com a chave sextavada interior (4 mm) (25).
- Aperte os 4 parafusos (48) com a chave sextavada interior (3 mm) (25) e rode, em simultâneo, a unidade de perfuração (46) para cima e para baixo com a manivela manual (4). Ajuste, ao mesmo tempo, a força de avanço desejada.
- Rode a unidade de perfuração totalmente para cima e enrosque os 3 parafusos inferiores (47) da calha guia esquerda com a chave sextavada interior (4 mm) (25).
- Rode a unidade de perfuração totalmente para baixo e enrosque o parafuso superior (47) da calha guia esquerda com a chave sextavada interior (4 mm) (25).

##

Para garantir furos precisos, é necessário verificar os feixes de orientação a laser após uma utilização intensa e, se necessário, voltar a ajustar.

- Para ligar o laser, pressione o interruptor de ligar/desligar do laser (7) para a posição "I".
- Retire a cobertura do laser (49).
- Solte um pouco os parafusos do grampo de suporte (51).
- Mova a cruz de laser para a direita ou esquerda, rodando o parafuso (52) no respectivo sentido.
- Mova a cruz de laser no sentido da ferramenta a trabalhar ou afaste-a da mesma, rodando o parafuso (53) no respectivo sentido.
- Volte a apertar os parafusos do grampo de suporte (51).
- Volte a enroscar a cobertura do laser (49).