# Uç değiştirme (bkz. resim A)

- Tahrik ünitesini el kolu (4) ile tamamen yukarı çevirin.
- Uçların yağsız olduğundan emin olun.

##

- Pilot pimini (26) karot ucuna (27) yerleştirin (TCT ve HSS karot uçları farklı çaplarda pilot pimleri gerektirir).
- Karot ucunu, pilot pimi ile birlikte karot ucu adaptörüne (22) takın ve cıvataları iç altıgen anahtar (6 mm) (25) ile sıkın.
  Tercihen Weldon pimli bir karot ucu kullanın.
- Karot ucu adaptörünü ilgili uç girişine (12) yerleştirin.
- Soğutma maddesi hortumunu (37), karot ucu adaptöründeki bağlama desteklerine bağlayın.

##

Mors konikli uçlar MK2:

- Ucu doğrudan uç girişine yerleştirin (12).

Mors konikli uçlar MK1:

- Ucu redüktör kovanına (MK2/MK1) (30) yerleştirin.
- Redüktör kovanını, uç takılıyken uç girişine takın (12).

Silindirik pimli uçlar:

- Anahtarlı mandreni (32) konik mandrene (33) vidalayın ve ucu yerleştirin.
- Konik mandreni, anahtarlı mandren vidalanmış şekilde uç girişine yerleştirin (12).

- Ucun sağlam bir şekilde yerine oturduğundan emin olun.

- Mors koniği veya konik mandreni takarken fazla kuvvet uygulamayın. Fazla zorlama uç girişine ve uca zarar verebilir.

##

Diş açma için uygun kılavuz adaptörünü (23) kullanın.

- Kılavuzu (24) adaptöre (23) yerleştirin.
- Adaptörü (23), kılavuz takılıyken (24) karot ucu adaptörüne (22) yerleştirin ve iç altıgen anahtar (6 mm) (25) ile sıkın.
- Karot ucu adaptörünü (22) ilgili uç girişine (12) yerleştirin.

##

- MK2 dışarı sürme kamasını (34) deliğe (13) yerleştirin ve eğimli kenarın aşağı bakmasını sağlayın.
  Dışarı sürme kaması (34) tahrik miline girmiyorsa, ucu biraz döndürün.
- Dışarı sürme kamasını (34) bir çekiç yardımıyla cihaza doğru bastırın ve ucu ilgili uç girişinden çıkarın.