# Puštanje u rad

- Pridržavajte se mrežnog napona! Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici električnog alata.

##

- Pozicionirajte i osigurajte električni alat.
- Za uključivanje električnog alata pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje motora (9) u položaj "I".

Napomena: Električni alat možete uključiti samo ako ste prije uključili magnet.

##

- Za isključivanje električnog alata pritisnite prekidač za uključi‌vanje/isključivanje motora (9) u položaj "0".
- Pričekajte da se električni alat potpuno zaustavi.
- Prekidač za uključivanje/isključivanje magneta (20) pritisnite prema dolje kako biste isključili magnet.

##

Zaštita od ponovnog pokretanja sprječava nekontrolirano pokretanje električnog alata nakon prekida električnog napajanja.

- Za ponovno puštanje u rad pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje motora (9) u položaj „I“.

Napomena: Kada je uspostavljeno električno napajanje, pritisnite tipku RESET na zaštitnoj strujnoj sklopki (15). Magnet se uključuje automatski kada pokazivač (16) na zaštitnoj strujnoj sklopki (15) svijetli crveno.

##

Električni alat ima zaštitu od preopterećenja. Kod namjenske uporabe se električni alat ne može preopteretiti. Kod prevelikog opterećenja elektronika električnog alata će se isključiti. Magnet ostaje uključen.

- Kako biste električni alat ponovno pustili u rad, pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje motora (9) u položaj "I".

Izvršite sljedeće korake prije nego što nastavite raditi s električnim alatom:

- Uklonite eventualno postojeće blokade. Ako se radni alat zaglavi, ne smijete koristiti funkciju rotacija ulijevo.
- Ostavite električni alat da radi oko 1 minutu u praznom hodu, onda je ponovno spreman za rad.

### Pokazivač preopterećenja

Pokazivač preopterećenja (6) prikazuje preopterećenje kada je električni alat uključen.

Pokazivač preopterećenja (6) | Preopterećenje
--- | ---
Stalno svijetli zeleno | Nema preopterećenja
Stalno svijetli žuto | Visoko radno opterećenje Smanjite brzinu pomaka
Treperi crveno | Vrlo visoko radno opterećenje Smanjite brzinu pomaka ili isključite motor, u suprotnom se aktivira zaštita od preopterećenja