# Petunjuk pengoperasian

##

- Kekuatan retensi magnet pada perkakas listrik sangat bergantung pada kekuatan benda kerja. Kekuatan retensi magnet terkuat dicapai pada baja lunak dengan ketebalan minimal 20 mm.

Catatan: Saat melakukan pengeboran pada baja dengan ketebalan lebih kecil, pelat baja tambahan (ukuran minimal 100 x 200 x 20 mm) harus diletakkan di bawah pelat dasar magnetis. Amankan pelat baja agar tidak jatuh.

##

- Amankan perkakas listrik dengan tali pengaman saat melakukan pekerjaan di atas kepala atau di permukaan yang tidak datar. Saat terjadi kegagalan daya atau beban berlebih, kekuatan retensi magnet tidak dipertahankan. Perkakas listrik dapat terjatuh dan menyebabkan kecelakaan.

- Jika alat sisipan terjepit, jangan lanjutkan dorongan dan matikan perkakas listrik. Periksa penyebab terjepitnya alat sisipan dan atasi penyebab tersebut. Jangan gunakan fungsi arah putaran ke kiri.

- Selalu periksa semua komponen sistem cairan pendingin sebelum memulai pengerjaan. Jangan pernah menggunakan komponen yang rusak.

- Jauhkan cairan pendingin dari komponen perkakas dan orang yang berada di area kerja.

Permukaan atas benda kerja harus bersih dan halus. Hilangkan kontaminan seperti percikan pengelasan dan hilangkan karat, kotoran, serta minyak. Kekuatan retensi magnet hanya berlaku untuk permukaan yang sesuai.

Mesin pada perkakas listrik hanya dapat dihidupkan jika magnet dinyalakan. Sebelum mengebor, kekuatan magnet harus diperiksa.

Display kekuatan magnet (21) | Kekuatan magnet
--- | ---
Lampu permanen hijau | Kekuatan magnet mencukupi
Lampu berkedip merah | Kekuatan magnet tidak mencukupi, perkakas listrik tidak boleh digunakan. Penyebab: ketebalan bahan terlalu kecil, permukaan tidak rata, lapisan cat, kerak atau seng, bahan yang tidak sesuai (misalnya baja karbon tinggi)

- Gunakan emulsi pengeboran atau minyak khusus untuk mendinginkan dan melumasi perkakas agar mesin bor tidak menjadi terlalu panas atau terjepit.
  Sistem cairan pendingin yang disertakan hanya boleh digunakan saat mengebor dengan bit inti.
- Lakukan pengeboran benda kerja untuk mengebor.
- Mata bor berulir: Pada diameter pengeboran > 10 mm, lakukan pengeboran awal dengan diameter pengeboran kecil. Dengan demikian, tekanan dapat diperkecil dan beban perkakas listrik dapat dikurangi.
- Hanya gunakan bit inti yang dipertajam dan tidak rusak (aksesori bertanda) saat mengebor.
- Pilih kecepatan putaran yang sesuai dengan spesifikasi alat sisipan.
  Catatan: Saat melakukan pemotongan ulir, gunakan kecepatan putaran yang terendah.

##

- Aktifkan laser (tombol on/off laser (7)).
- Sejajarkan perkakas listrik pada benda kerja dengan bantuan sinar laser.
- Aktifkan magnet untuk mengencangkan perkakas listrik pada benda kerja (tombol on/off magnet (20)).
- Amankan perkakas listrik dengan tali pengaman (44) saat mengebor pada permukaan vertikal atau miring atau di atas kepala.
- Atur kecepatan putaran yang sesuai (roda penyetel untuk pemilihan awal kecepatan putaran (2)).
- Hidupkan perkakas listrik (tombol on/off mesin (9)).
- Untuk mengebor, putar pegangan engkol (4) dengan dorongan merata hingga mencapai kedalaman pengeboran yang diinginkan.
- Jika kedalaman pengeboran yang diinginkan telah tercapai, putar ke belakang pegangan engkol hingga unit penggerak kembali ke posisi semula.
- Matikan perkakas listrik, jika perlu lepaskan tali pengaman serta matikan laser dan magnet.

##

- Hanya gunakan bit inti yang tidak rusak dan periksa bit inti setiap sebelum perkakas digunakan. Jangan gunakan bit inti yang rusak.
- Segera matikan perkakas listrik jika bit inti tersangkut.
- Lindungi bit inti. Ujung bit inti keras, tetapi rapuh.

Langkah-langkah berikut membantu mengurangi atau memperlambat keausan dan kerusakan bit inti:

- Pastikan terdapat cukup cairan pendingin saat mengebor pada baja; gunakan cairan pendingin untuk pemotongan logam.
- Pastikan benda kerja rata dan bersih untuk memastikan kekuatan magnet yang diperlukan.
- Pastikan semua komponen telah dipasang dengan benar sebelum melakukan pengeboran.
- Saat memulai dan mengakhiri proses pengeboran, tekanan permukaan harus dikurangi sekitar 1/3.
- Jika serbuk logam yang dihasilkan selama proses mengebor pada bahan seperti besi tuang, pengecoran tembaga, dsb. berjumlah besar, tekanan udara dapat digunakan sebagai pengganti cairan pendingin untuk membantu menghilangkan serbuk logam.

##

Perkakas listrik akan berhenti jika switch arah putaran (8) dioperasikan selama proses pengeboran.
Jika switch arah putaran berada di posisi tengah, alat sisipan dapat diputar searah jarum jam dengan menekan tombol on/off mesin (9) secara terus-menerus.
Hal tersebut memungkinkan proses pemotongan ulir berhenti dengan halus.