# Arbetsanvisningar

##

- Elverktygets magnethållkraft beror i stor utsträckning på arbetsstyckets tjocklek. Den kraftigaste magnethållkraften uppnås på mjukt stål med en tjocklek på minst 20 mm.

Obs: vid borrning i tunnare stål måste ytterligare en stålplatta (minsta mått 100 x 200 x 20 mm) läggas under den magnetiska grundplattan. Säkra så att inte stålplattan kan falla ner.

##

- Säkra elverktyget med en säkerhetsrem vid arbete ovanför huvudet resp. på plan som inte är horisontella. Vid strömavbrott eller vid för stark belastning förlorar magneten hållkraften. Elverktyget kan falla och orsaka en olycka.

- Om insatsverktyget har fastnat får man inte fortsätta mata och måste stänga av elverktyget. Kontrollera orsaken till varför insatsverktyget har fastnat och åtgärda. Använd inte funktionen vänstergång.

- Kontrollera alla delar i kylvätskesystemet innan du börjar arbeta. Använd aldrig skadade delar.

- Håll kylvätskan borta från verktygsdelar och personer som befinner sig i arbetsområdet.

Arbetsstyckets yta måste vara slät och ren. Jämna ut grova ojämnheter, t. ex. svetsstänk, samt ta bort lös rost, smuts och fett. Magneternas hållkraft gäller enbart för motsvarande ytor.

Elverktygets motor kan endast startas när magneten är inkopplad. Magnetstyrkan ska kontrolleras innan borrning.

Indikering magnetstyrka (21) | Magnetstyrka
--- | ---
Kontinuerligt grönt ljus | Tillräcklig magnetstyrka
Blinkar rött | Otillräcklig magnetstyrka, elverktyget får inte användas. Orsaker: för tunt material, ojämn yta, lack-, slagg- eller zinkbeläggningar, olämpligt material (t.ex. hårt stål)

- Använd borremulsion eller skärolja för kylning och smörjning för att undvika att borren överhettas eller kommer i kläm.
  Medföljande kylvätskesystem får uteslutande användas vid borrning med borrkronan.
- Körna arbetsstycken innan borrning.
- Spiralborr: Förborra hål med en borrdiameter > 10 mm med en liten borrdiameter. Härvid kan anliggningstrycket reduceras och elverktyget belastas i mindre grad.
- Använd endast felfria, skarpa borrkronor (märkestillbehör) när du borrar.
- Välj ett lämpligt varvtal enligt insatsverktygets specifikationer.
  Observera: lägsta varvtal måste användas vid gängskärning.

##

- Slå på lasern (på-/av-strömbrytare laser (7)).
- Rikta in elverktyget med hjälp av laserkorset på arbetsstycket.
- Slå på magneten för att fixera den på arbetsstycket (på-/av-strömbrytare magnet (20)).
- Säkra elverktyget med säkerhetsremmen vid borrning i lodrätta eller sluttande plan eller ovanför huvudet (44).
- Ställ in ett lämpligt varvtal (varvtalsreglage (2)).
- Slå på elverktyget (på-/av-strömbrytare motor (9)).
- Vrid handveven (4) med jämn matning för att borra, tills önskat borrdjup har nåtts.
- När det önskade borrdjupet har nåtts för du tillbaka handveven tills drivenheten åter befinner sig i utgångsläge.
- Stäng av elverktyget, lossa samtidigt säkerhetsremmen och stäng av laser och magnet.

##

- Använd endast felfria borrkronor och kontrollera dem före varje användning. Använd inga skadade borrkronor.
- Stäng av elverktyget omedelbart om borrkronan har fastnat.
- Skydda borrkronan. Borrkronans spets är hård men också spröd.

Följande åtgärder hjälper att reducera eller fördröja slitage och brott på borrkronor:

- Se till att det finns tillräcklig mängd kylvätska vid borrning i stål. Använd kylvätska för skärning i metall.
- Se till att arbetsstycket är jämnt och rent för att säkerställa erforderlig magnettjocklek.
- Kontrollera att alla delar sitter som de ska före borrning.
- Vid början och slutet av borrningen bör mottrycket minskas med 1/3.
- Vid stora mängder metallspån vid borrning i material som gjutjärn, gjuten koppar osv. kan man nyttja tryckluft istället för kylvätska till hjälp för att avlägsna metallspån.

##

Elverktyget stoppar om man manövrerar rotationsriktningsomkopplaren (8) under borrning.
Om riktningsomkopplaren står i det mellersta läget kan verktyget roteras medurs genom att man trycker kontinuerligt på motorns strömställare Till/Från (9).
På så vis kan gängskärningsprocessen avslutas mjukt.