# Tehniskie dati

Magnētiskā urbjmašīna | GBM 50-2
--- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Nominālā ieejas jauda | W | 1200
Brīvgaitas apgriezienu skaits
1. pārnesumā | min-1 | 50−250
2. pārnesumā | min-1 | 100−510
Lāzera veids | nm | 635
| mW | < 1
Lāzera klase |  | 2
C6 |  | 1
Lāzera līnijas diverģence | mrad (pilns leņķis) | 0,5
maks. urbuma diametrs
Kroņurbis | mm | 50
Ar spirālurbi | mm | 23
Vītņurbis |  | M16
Darbinstrumenta stiprinājums |  | MK 2 – DIN 228
Magnētiskais noturspēks | kN | 14
maks. urbja pārvietojums | mm | 165
Magnētiskās pamatnes izmēri (platums x dziļums x augstums) | mm | 200 x 98 x 38,5
SvarsA) | kg | 14,7
Aizsardzības klase |  | /I

A)

  Svars bez elektrotīkla pieslēguma kabeļa un elektrotīkla kontaktdakšas

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.