# Dane techniczne

Wiertarka magnetyczna | GBM 50-2
--- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Moc nominalna | W | 1200
Prędkość obrotowa bez obciążenia
1. bieg | min–1 | 50–250
2. bieg | min–1 | 100–510
Typ lasera | nm | 635
| mW | < 1
Klasa lasera |  | 2
C6 |  | 1
Rozbieżność linii lasera | mrad (kąt pełny) | 0,5
Maks. średnica wiercenia
Koronka wiertnicza | mm | 50
Wiertło kręte | mm | 23
Gwintownik |  | M16
Uchwyt narzędziowy |  | MK 2 – DIN 228
Siła oddziaływania magnesu | kN | 14
Maks. skok wiertła | mm | 165
Wymiary podstawy magnetycznej (szerokość x głębokość x wysokość) | mm | 200 x 98 x 38,5
WagaA) | kg | 14,7
Klasa ochrony |  | /I

A)

  Waga bez przewodu sieciowego i wtyczki

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.