# Huolto ja puhdistus

- Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.

- Pidä sähkötyökalu ja tuuletusaukot puhtaina luotettavan ja turvallisen työskentelyn varmistamiseksi.

Jos virtajohto täytyy vaihtaa, turvallisuussyistä tämän saa tehdä vain Bosch tai valtuutettu Bosch-sähkötyökalujen huoltopiste.

##

Kun hiiliharjojen punainen vaihtonäyttö (14) syttyy, sähkötyökalua voi käyttää vielä noin 8 tunnin ajan, ennen kuin työkalu sammuu loppuun kuluneiden hiiliharjojen takia. Sähkötyökalua voi käyttää edelleen toiminnan katkeamiseen asti.
Toimita sähkötyökalu Bosch-huoltoon, osoitteet voit katsoa kohdasta "Huolto ja käyttöneuvonta".

Älä missään tapauksessa vaihda vain toista hiiliharjaa, vaan aina molemmat!

Huomautus: käytä vain tälle tuotteelle tarkoitettuja, Bosch-yhtiöltä ostamiasi hiiliharjoja.

- Avaa suojus (1) soveltuvalla ruuvitaltalla.
- Vaihda jousijännitteiset hiiliharjat ja ruuvaa suojus takaisin paikalleen.

##

Jos sähkötyökalu tärisee poraamisen aikana voimakkaasti tai ohjainkiskossa on näkyvä rako, ohjainkiskon raon suuruus täytyy säätää. Tämä estää käyttötarvikkeen murtumisen ja sähkötyökalun vaurioitumisen.

- Vedä pistotulppa irti pistorasiasta, irrota käyttötarvikkeet ja lastuamisnestejärjestelmä ja aseta sähkötyökalu tukevalle, tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle.
- Siirrä porayksikköä (46) käsivivulla (4) ylöspäin, kunnes aukko on yläruuvin (47) yläpuolella .
- Avaa vasemman ohjainkiskon yläruuvi (47) kuusiokoloavaimella (4 mm) (25).
- Siirrä porayksikköä (46) käsivivulla (4) ylöspäin ääriasentoon.
- Avaa vasemman ohjainkiskon 3 alaruuvia (47) kuusiokoloavaimella (4 mm) (25).
- Kiristä 4 ruuvia (48) kuusiokoloavaimella (3 mm) (25) ja siirrä samalla porayksikköä (46) käsivivulla (4) ylös- ja alaspäin. Säädä tässä yhteydessä haluamasi siirtovoima.
- Siirrä porayksikköä ylöspäin ääriasentoon ja ruuvaa vasemman ohjainkiskon 3 alaruuvia (47) kiinni kuusiokoloavaimella (4 mm) (25).
- Siirrä porayksikköä alaspäin ääriasentoon ja ruuvaa vasemman ohjainkiskon yläruuvi (47) kiinni kuusiokoloavaimella (4 mm) (25).

##

Työkalun runsaan käytön jälkeen lasersäteet tulee tarkastaa ja tarvittaessa säätää uudelleen tarkkojen poraustulosten varmistamiseksi.

- Kytke laser päälle painamalla laserin käynnistyskytkintä (7) asentoon "I".
- Ruuvaa laserin suojus (49) irti.
- Löysää hieman kiinnikkeen (51) ruuveja.
- Siirrä laserristiä oikealle tai vasemmalla kiertämällä ruuvia (52) asiaankuuluvaan suuntaan.
- Siirrä laserristiä käytötarvikkeen suuntaan tai siitä poispäin kiertämällä ruuvia (53) asiaankuuluvaan suuntaan.
- Kiristä kiinnikkeen (51) ruuvit.
- Ruuvaa laserin suojus (49) kiinni.