# Ajustar o n.º de rotações

- Antes de iniciar o trabalho, ajuste o n.º de rotações correto. O n.º de rotações tem de ser adequado para o diâmetro de perfuração e o material a perfurar. Em caso de um n.º de rotações mal ajustado, a ferramenta de trabalho pode danificar-se ou ficar presa na peça a ser trabalhada.

## Regulação mecânica da velocidade

- Acione o seletor de velocidade (19) apenas com a ferramenta elétrica parada.

Com o seletor de velocidade (19) podem ser pré-selecionados 2 faixas de número de rotações.

Velocidade I:
Faixa de número de rotações baixa para trabalhar com diâmetros de perfuração grandes.

Velocidade II:
Faixa de número de rotações alta para trabalhar com diâmetros de perfuração pequenos.

- Pressione a tecla de desbloqueio (18) e rode o seletor de velocidade (19) para a posição desejada.
- Se não for possível rodar o seletor de velocidade, rode a ferramenta de trabalho ligeiramente e mude então para a posição desejada.

## Regulação das rotações

Com a roda (2) para a pré-seleção da velocidade de rotação, pode pré-selecionar o número de rotações necessário mesmo durante a operação.

O n.º de rotações necessário depende da ferramenta de trabalho usada e do material a trabalhar. Tal evita o sobreaquecimento da ferramenta de trabalho ao furar e garante uma qualidade de perfuração elevada.

Pré-seleção do n.º de rotações | Ferramenta de trabalho
--- | ---
Velocidade I: 50−250 r.p.m. | Coroa de perfuração (Ø 35−50 mm), macho de abrir roscas
Velocidade II: 100−510 r.p.m. | Broca helicoidal, coroa de perfuração (Ø < 35 mm)