# Встановлення та заповнення системи охолодження (див. мал. B)

- Систему охолодження дозволяється використовувати лише під час свердлення свердлильними коронками.

- Систему охолодження не можна використовувати для свердління у вертикальних або схилених поверхнях чи над головою.

Об'єм бачка для охолоджувальної рідини (35) за допомогою натискання або розтягування можна змінювати від 500 мл до 750 мл.

- Встроміть бачок для охолоджувальної рідини (35) у кріплення (36).
- Посуньте кріплення з бачком для охолоджувальної рідини зверху на планку (17).
- Під'єднайте сполучний штуцер (38) вентиля охолоджувальної рідини до шланга для охолоджувальної рідини (37).

Перед свердлінням бачок для охолоджувальної рідини (35) необхідно заповнити охолоджувальною рідиною.

- Закрийте клапан охолоджувальної рідини (39).
- Відкрутіть гвинтову кришку бачка (40) для охолоджувальної рідини і залийте охолоджувальну рідину в бачок (35).
- Знову закрутіть гвинтову кришку бачка (40) для охолоджувальної рідини.
- Потягніть застібку типу «Push-Pull» для охолоджувальної рідини (41) вгору.
- Перед тим, як вмикати електроінструмент, відкрийте клапан охолоджуючої рідини (39) повністю.