# Смяна на инструмент (вж. фиг. A)

- Завъртете задвижващия модул с ръчния лост (4) докрай нагоре.
- При това внимавайте работните инструменти да са без грес.

##

- Поставете изхвърлящия щифт (26) в боркороната (27) (TCT- и HSS-боркороните се нуждаят от изхвърлящи щифтове с различни диаметри).
- Пъхнете боркороната с изхвърлящия щифт в адаптера на боркороната (22) и изтеглете винтовете с шестостенния ключ (6 mm) (25).
  Използвайте за предпочитане боркорона с Weldon вал.
- Поставете адаптера за боркорони в поставката за инструмент (12).
- Свържете маркуча за охлаждащо средство (37) със свързващия накрайник върху адаптера за боркорона.

##

Инструменти с конус на Морз MK2:

- Поставете инструмента директно в приставката (12).

Инструменти с конус на Морз MK1:

- Поставете инструмента в редуциращата втулка (MK2/MK1) (30).
- Пъхнете редуциращата втулка с поставения инструмент в приставката (12).

Инструменти с цилиндричен вал:

- Завийте патронника на зъбния венец (32) върху сферичния дорник (33) и поставете инструмента.
- Пъхнете сферичния дорник със завинтения патронник на зъбния венец в поставката (12).

- Уверете се, че инструментът е фиксиран добре.

- При използване на морзовия конус или конусовидния дорник не прилагайте сила. Това може да предизвика повреждане на патронника и на използвания работен инструмент.

##

Използвайте подходящ адаптер за свредло за резба (23) за пробиване на резба.

- Поставете свредлото за резба (24) в адаптера (23).
- Поставете адаптера (23) с поставеното свредло (24) в адаптера за боркорона (22) и го завийте с шестостенния ключ (6 mm) (25).
- Поставете адаптера за боркорони (22) в поставката за инструмент (12).

##

- Пъхнете MK2 изкарващия клин (34) в отвора (13), така че скосеният ръб да сочи надолу.
  Ако избиващият клин (34) не може да мине през задвижващия шпиндел, завъртете работния инструмент леко.
- Натиснете избиващия клин (34) с помощта на чук към уреда и разхлабете работния инструмент от поставката.