# Symboles

Les symboles suivants peuvent être importants pour l’utilisation de votre outil électroportatif. Veuillez mémoriser les symboles et leur signification. L’interprétation correcte des symboles vous permettra de mieux utiliser votre outil électroportatif et en toute sécurité.

Symboles et leur signification
| Ne dirigez jamais le faisceau laser vers des personnes ou des animaux et ne regardez jamais dans le faisceau laser projeté par l’appareil ou réfléchi.
| Portez toujours des lunettes de protection.
| AVERTISSEMENT Si les barres de l’indicateur de surcharge s’allument à côté du symbole de gauche, cela signifie que la charge de travail est très élevée. Veuillez réduire la charge de travail ou arrêtez le moteur, sinon la protection contre la surcharge sera activée et le moteur s’arrêtera automatiquement. Si les barres de l’indicateur de surcharge s’allument à côté du symbole de droite, cela signifie que la charge de travail est dans la plage optimale, il n’y a aucune surcharge.
| AVERTISSEMENT Il n’est pas permis d’utiliser l’appareil à l’extérieur en cas de pluie.
| AVERTISSEMENT Avant de l’utiliser, assurez-vous que la sangle de sécurité fonctionne de manière irréprochable. N’utilisez jamais une sangle de sécurité endommagée. Remplacez-là immédiatement.
| Les personnes portant des stimulateurs cardiaques ou d’autres implants médicaux ne doivent pas utiliser cet outil électroportatif.
| Il est interdit de porter des objets métalliques sur soi et des montres. L’aimant génère un champ magnétique susceptible d’altérer le fonctionnement d’implants et de dispositifs médicaux.
| AVERTISSEMENT Lors du perçage sur des surfaces verticales, en hauteur (au-dessus de la tête) et sur un plan incliné, l’outil électroportatif doit être fixé avec la sangle de sécurité.
| AVERTISSEMENT Ne placez pas la main sous l’outil amovible et les accessoires lorsque vous les remplacez.
| AVERTISSEMENT Avant de percer, assurez-vous que la force magnétique est suffisante. La surface de la pièce doit être plane, propre et suffisamment épaisse.