# Montaje y llenado del sistema de refrigeración (ver figura B)

- El sistema de refrigeración sólo se debe utilizar cuando se perfora con una corona perforadora.

- El sistema de refrigeración no se debe utilizar cuando se perfora en superficies verticales o inclinadas o por encima de la cabeza.

El volumen del depósito de refrigerante (35) puede modificarse de 500 ml a 750 ml tirando y presionando el depósito.

- Coloque el depósito de refrigerante (35) en el soporte (36).
- Introduzca el soporte con el depósito de refrigerante desde arriba en el riel (17).
- Una el racor de empalme (38) de la válvula de refrigerante con la manguera del refrigerante (37).

El depósito de refrigerante (35) debe llenarse con refrigerante antes de perforar.

- Cierre la válvula de refrigerante (39).
- Desenrosque la tapa roscada (40) del depósito de refrigerante y vierta el refrigerante en el depósito de refrigerante (35).
- Vuelva a atornillar la tapa roscada (40) en el depósito de refrigerante.
- Tire hacia arriba del cierre de empujar y tirar (41) del depósito de refrigerante.
- Antes de conectar la herramienta eléctrica, abra completamente la válvula de refrigerante (39).