# Promena alata (videti sliku A)

- Okrenite pogonsku jedinicu sa ručicom za manuelno pokretanje (4) potpuno nagore.
- Vodite računa da namenski alati budu čisti od masnoće.

##

- Pin za izbacivanje (26) postavite u krunu za bušenje (27) (TCT i HSS krunama za bušenje su potrebni pinovi za izbacivanje različitih prečnika).
- Krunu za bušenje sa pinom za izbacivanje postavite u adapter krune za bušenje (22) i pritegnite zavrtnje pomoću šestougaonog ključa (6 mm) (25).
  Preporučujemo korišćenje krune za bušenje sa Weldon navojem.
- Postavite adapter krune za bušenje u prihvat alata (12).
- Crevo za rashladno sredstvo (37) povežite sa nastavak za priključivanje na adapteru krune za bušenje.

##

Alati sa morze konusom MK2:

- Postavite alat direktno u prihvat alata (12).

Alati sa morze konusom MK1:

- Postavite alat u redukcionu čauru (MK2/MK1) (30).
- Umetnite redukcionu čauru sa umetnutim alatom u prihvat alata (12).

Alati sa cilindričnim navojem:

- Pričvrstite glavu bušilice stezne glave (32) na konusno šilo (33) i umetnite alat.
- Umetnite konusno šilo sa glavom bušilice stezne glave u prihvat alata (12).

- Uverite se da je alat sigurno ulegao.

- Ukoliko koristite morze konus odn. konusno šilo, nemojte primenjivati silu. To može uticati na oštećenja prihvata za alat i upotrebljenog alata.

##

Koristite odgovarajući adapter za burgiju za navoj (23) bušenje navoja.

- Postavite burgiju za navoje (24) u adapter (23).
- Postavite adapter (23) sa umetnutom burgijom za navoje (24) u adapter krune za bušenje (22) i pritegnite ga pomoću šestougaonog ključa (6 mm) (25).
- Postavite adapter krune za bušenje (22) u prihvat alata (12).

##

- Umetnite MK2-klin za isterivanje (34) u otvor (13), tako da je iskošena ivica okrenuta nadole.
  Ukoliko se klin za isterivanje (34) ne može provući kroz pogonsku osovinu, malo okrenite namenski alat.
- Pritisnite klin za isterivanje (34) ka uređaju pomoću čekića i otpustite namenski alat iz prihvata alata.