# Tekniske data

Magnetbormaskin | GBM 50-2
--- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Opptatt effekt | W | 1200
Tomgangsturtall
1. gir | o/min | 50−250
2. gir | o/min | 100−510
Lasertype | nm | 635
| mW | < 1
Laserklasse |  | 2
C6 |  | 1
Avvik laserlinje | mrad (360-graders vinkel) | 0,5
Maks. bordiameter
Borekrone | mm | 50
Spiralbor | mm | 23
Gjengebor |  | M16
Verktøyholder |  | MK 2 – DIN 228
Magnetholdekraft | kN | 14
Maks. boreslag | mm | 165
Mål på magnetisk grunnplate (bredde x dybde x høyde) | mm | 200 x 98 x 38,5
VektA) | kg | 14,7
Kapslingsgrad |  | /I

A)

  Vekt uten strømkabel og uten nettstøpsel

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.