# Karbantartás és tisztítás

- Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.

- Tartsa mindig tisztán az elektromos kéziszer‌szá‌mot és annak szellőzőnyílásait, hogy jól és bizton‌ságosan dolgozhasson.

Ha a csatlakozó vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével csak a magát a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos kéziszerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni, nehogy a biztonságra veszélyes szituáció lépjen fel.

##

kb. 8 órával azelőtt, hogy az elektromos kéziszerszám a szénkefék elhasználódása miatt kikapcsol, a szénkefecsere-jelző (14) pirosan kezd világítani. Az elektromos kéziszerszámot a lekapcsolásig tovább lehet használni.
Küldje be az elektromos kéziszerszámot a(z) Bosch vevőszolgálathoz, a címeket lásd a „Vevőszolgálat és alkalmazási tanácsadás” fejezetben.

Sohasem szabad csak egy szénkefét kicserélni!

Megjegyzés: Csak a(z) Bosch cégnél kapható, az Ön berendezéséhez szánt szénkeféket használjon.

- Lazítsa ki egy megfelelő csavarhúzóval a sapkát (1).
- Cserélje ki a rugónyomás alatt álló szénkeféket és csavarozza vissza helyére a fedősapkát.

##

Ha az elektromos kéziszerszám fúrás közben erősen rezgésbe jön vagy ha a vezetősín mellett egy rés látható a vezetősín-rés szélességét be kell állítani. Ez meggátolja a betétszerszámok letörését és az elektromos kéziszerszám megrongálódását.

- Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból, távolítsa el a betétszerszámokat és a hűtőanyagrendszert és állítsa az elektromos kéziszerszámot egy szilárd, egyenletes és vízszintes felületre.
- Forgassa el a (46) fúróegységet a (4) kézi fúrókarral annyira felfelé, hogy a bemélyedés a felső (47) csavar felett legyen.
- Csavarja ki a bal oldali vezetősín felső (47) csavarját a (25) belső hatlapos kulccsal (4 mm).
- Forgassa el teljesen felfelé a (46) fúróegységet a (4) kézi forgatókarral.
- Csavarja ki a bal oldali vezetősín 3 alsó (47) csavarját a (25) belső hatlapos kulccsal (4 mm).
- Húzza meg szorosra a 4 darab (48) csavart a (25) belső hatlapos kulccsal (3 mm) és ezzel egyidejűleg forgassa fel- és lefelé a (46) fúróegységet a (4) kézi forgatókarral. Állítsa itt ekkor be a kívánt előtolási erőt.
- Csavarja a fúróegységet a legfelső helyzetbe és húzza meg szorosra a bal oldali vezetősín 3 alsó (47) csavarját a (25) belső hatlapos kulccsal (4 mm).
- Forgassa el a fúróegységet a legalsó helyzetbe és húzza meg szorosra a bal oldali vezetősín felső (47) csavarját a (25) belső hatlapos kulccsal (4 mm).

##

A precíz furatok létrehozásához a lézersugarakat intenzív használat után felül kell vizsgálni és szükség esetén újra be kell állítani.

- A lézer bekapcsoláshoz nyomja be a lézer be-/kikapcsolóját (7) "I" helyzetbe.
- Csavarja le a lézerburkolatot (49).
- Lazítsa kissé ki a tartókapocs (51) csavarjait.
- A csavar (52) megfelelő irányba való forgatásával mozgassa el a lézerkeresztet jobbra vagy balra.
- A csavar (53) megfelelő irányba való forgatásával vigye a lézerkeresztet közelebb a betétszerszámhoz vagy távolabb a betétszerszámtól.
- Húzza meg ismét szorosra a tartókapocs (51) csavarjait.
- Csavarozza ismét rá szorosan a lézerburkolatot (49).