# Технически данни

Магнитна бормашина | GBM 50-2
--- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Номинална консумирана мощност | W | 1200
Обороти на празен ход
1. предавка | min–1 | 50–250
2. предавка | min–1 | 100–510
Тип лазер | nm | 635
| mW | < 1
Клас лазер |  | 2
C6 |  | 1
Дивиргенция на лазерната линия | mrad (пълен ъгъл) | 0,5
макс. диаметър на пробиване
Боркорона | mm | 50
Спирално свредло | mm | 23
Свредло за резба |  | M16
Гнездо за работен инструмент |  | MK 2 – DIN 228
Магнитна задържаща сила | kN | 14
макс. ход на пробиване | mm | 165
Размери магнитна основна плоча (широчина х дълбочина х височина) | mm | 200 x 98 x 38,5
ТеглоA) | kg | 14,7
Клас на защита |  | /I

A)

  Тегло без мрежови проводник и без щепсел

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.