# Teknik veriler

Manyetik matkap | GBM 50-2
--- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Giriş gücü | W | 1200
Boştaki devir sayısı
1. vites | dev/dak | 50–250
2. vites | dev/dak | 100–510
Lazer tipi | nm | 635
| mW | < 1
Lazer sınıfı |  | 2
C6 |  | 1
Iraksak lazer çizgisi | mrad (tam açı) | 0,5
Maks. delme çapı
Karot ucu | mm | 50
Helezonik kırıcı-delici ucu | mm | 23
Kılavuz |  | M16
Uç girişi |  | MK 2 – DIN 228
Manyetik tutma kuvveti | kN | 14
Maks. delme stroku | mm | 165
Mıknatıslı taban plakası ölçüleri (genişlik x derinlik x yükseklik) | mm | 200 x 98 x 38,5
AğırlıkA) | kg | 14,7
Koruma sınıfı |  | /I

A)

  Güç kablosu ve elektrik fişi olmadan ağırlık

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.