# Regolazione del numero di giri

- Prima di iniziare il lavoro impostare il numero di giri corretto. Il numero di giri dovrà essere adeguato al diametro di foratura e al materiale da forare. Se il numero di giri è regolato in modo non corretto, l’utensile accessorio potrebbe subire danni o incepparsi nel pezzo in lavorazione.

## Selezione meccanica della velocità

- Azionare il selettore di velocità (19) esclusivamente ad elettroutensile fermo.

Il selettore di velocità (19) consente di preselezionare due diversi campi di velocità.

Velocità I:
Campo di velocità ridotta, per lavorare con grandi diametri di foratura.

Velocità II:
Campo di velocità elevata, per lavorare con piccoli diametri di foratura.

- Premere il tasto di sbloccaggio (18) e ruotare il selettore di velocità (19) nella posizione desiderata.
- Se il selettore di velocità non si può ruotare, ruotare leggermente l’utensile accessorio, quindi portarsi sulla posizione desiderata.

## Regolazione della velocità

L’apposita rotellina (2) consente di preselezionare il numero di giri necessario anche durante il funzionamento.

Il numero di giri necessario dipende dall’utensile accessorio e dal materiale da lavorare. In tale modo, si eviterà che l’utensile accessorio si surriscaldi e si garantirà una buona qualità della foratura stessa.

Preselezione del numero di giri | Utensile accessorio
--- | ---
Velocità I: 50–250 giri/min | Corona a forare (Ø 35−50 mm), punta di maschiatura
Velocità II: 100–510 giri/min | Punta elicoidale, corona a forare (Ø < 35 mm)