# การเปลี่ยนเครื่องมือ (ดูภาพประกอบ A)

- หมุนชุดขับด้วยมือหมุน (4) ขึ้นไปจนสุด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือปราศจากจาระบี

##

- ใส่หมุดนำร่อง (26) ลงในดอกเจาะแบบกัดรอบวง (27) (ดอกเจาะแบบกัดรอบวง TCT และ HSS ต้องการหมุดนำร่องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน)
- เสียบดอกเจาะแบบกัดรอบวงที่มีหมุดนำร่องเข้าในอะแดปเตอร์ดอกเจาะแบบกัดรอบวง (22) และขันสกรูให้แน่นด้วยประแจขันหกเหลี่ยม (6 มม.) (25)
  ควรใช้ดอกเจาะแบบกัดรอบวงที่มีก้านบาก (weldon shank)
- ใส่อะแดปเตอร์ดอกเจาะแบบกัดรอบวงเข้าในด้ามจับเครื่องมือ (12)
- เชื่อมต่อสายยางน้ำยาหล่อเย็น (37) เข้ากับชิ้นส่วนเชื่อมต่อที่อะแดปเตอร์ดอกเจาะแบบกัดรอบวง

##

เครื่องมือที่มีมอร์สเทเปอร์ MT2:

- ใส่เครื่องมือลงในที่ด้ามจับเครื่องมือโดยตรง (12)

เครื่องมือที่มีมอร์สเทเปอร์ MT1:

- ใส่เครื่องมือลงในปลอกลดขนาด (MT2/MT1)(30)
- เสียบปลอกลดขนาดที่มีเครื่องมือเข้าในด้ามจับเครื่องมือ (12)

เครื่องมือที่มีก้านทรงกระบอก:

- ขันหัวจับดอกชนิดมีเฟือง (32) เข้าบนก้านทรงเรียว (33) และใส่เครื่องมือ
- เสียบก้านทรงเรียวที่มีหัวจับดอกชนิดมีเฟืองเข้าในด้ามจับเครื่องมือ (12)

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือถูกล็อคอย่างแน่นหนา

- อย่าใช้กำลังแรงเมื่อใส่เทเปอร์แบบมอร์สและก้านทรงเรียว การใช้‌กำลังแรงอาจ‌ทำให้‌ด้าม‌จับ‌เครื่องมือ‌และ‌เครื่องมือ‌ที่‌ใส่‌อยู่‌ชำรุด

##

ใช้อะแดปเตอร์ดอกต๊าป (23) ที่เหมาะสมสำหรับต๊าปเกลียว

- ใส่ดอกต๊าป (24) เข้าในอะแดปเตอร์ (23)
- ใส่อะแดปเตอร์ (23) ที่มีดอกต๊าป (24) เข้าในอะแดปเตอร์ดอกเจาะแบบกัดรอบวง (22) และขันให้แน่นด้วยประแจขันหกเหลี่ยม (6 มม.) (25)
- ใส่อแดปเตอร์ดอกเจาะแบบกัดรอบวง (22) เข้าในด้ามจับเครื่องมือ (12)

##

- สอดลิ่มดันออก MT2 (34) เข้าในช่องเปิด (13) โดยให้ขอบเอียงหันลงด้านล่าง
  หากไม่สามารถเสียบลิ่มดันออก (34) ผ่านแกนขับได้ ให้หมุนเครื่องมือเล็กน้อย
- ใช้ค้อนเพื่อดันลิ่มดันออก (34) เข้าหาเครื่อง และเอาเครื่องมือออกจากด้ามจับเครื่องมือ