# Troca de ferramenta (ver figura A)

- Gire o acionamento totalmente para cima com a manivela manual (4).
- Assegure-se de que os acessórios acopláveis estão isentos de graxa.

##

- Insira o pino de ejeção (26) na broca de perfuração (27) (as brocas de perfuração TCT e HSS requerem pinos de ejeção com diâmetros variáveis).
- Encaixe a broca de perfuração com o pino de ejeção no adaptador para broca de perfuração (22) e aperte os parafusos com a chave sextavada interior (6 mm) (25).
  Utilize de preferência uma broca de perfuração com haste Weldon.
- Insira o adaptador para broca de perfuração no porta ferramentas (12).
- Conecte a mangueira do líquido para resfriamento (37) ao bocal de conexão no adaptador para broca de perfuração.

##

Ferramentas com cone Morse MK2:

- Insira a ferramenta diretamente no porta ferramentas (12).

Ferramentas com cone Morse MK1:

- Insira a ferramenta no adaptador de redução (MK2/MK1) (30).
- Encaixe o adaptador de redução, com a ferramenta inserida, no porta ferramentas(12).

Ferramentas com porta ferramentas cilíndrico:

- Rosqueie a bucha de coroa dentada (32) no mandril cônico (33) e insira a ferramenta.
- Encaixe o mandril cônico, com a bucha de coroa dentada enroscada, no encabadouro da ferramenta (12).

- Certifique-se de que a ferramenta está engatada de forma segura.

- Não aplique força ao inserir o cone Morse ou o mandril cônico. Isso pode causar danos no porta ferramentas e na ferramenta inserida.

##

Utilize o adaptador para macho para abrir roscas (23) certo para abrir roscas.

- Insira o macho para abrir roscas (24) no adaptador (23).
- Introduza o adaptador (23), com o macho para abrir roscas inserido (24), no adaptador para broca de perfuração (22)e aparafuse-o bem com a chave sextavada interior (6 mm) (25).
- Encaixe o adaptador para broca de perfuração (22) no encabadouro da ferramenta (12).

##

- Encaixe a cunha de extração MK2 (34) na abertura (13) de modo a que a aresta chanfrada aponte para baixo.
  Se não for possível encaixar a cunha de extração (34) através do veio de acionamento, rode um pouco o acessório acoplável.
- Pressione a cunha de extração (34) em direção ao aparelho com a ajuda do martelo e solte o acessório acoplável do porta ferramentas.