# Cambio de útil (ver figura A)

- Gire la unidad de accionamiento con la manivela (4) totalmente hacia arriba.
- Asegúrese de que los útiles estén libres de grasa.

##

- Coloque el pasador de expulsión (26) en la corona perforadora (27) (las coronas perforadoras TCT y HSS necesitan pasadores de expulsión con diferentes diámetros).
- Coloque la corona perforadora con el pasador de expulsión en el adaptador de la corona perforadora (22) y apriete los tornillos con la llave macho hexagonal (6 mm) (25).
  Utilice de preferencia una corona perforadora con vástago Weldon.
- Coloque el adaptador de la corona perforadora en el portaútiles (12).
- Una la manguera de líquido refrigerante (37) con el racor de unión en el adaptador de la corona perforadora.

##

Herramientas con cono morse MK2:

- Coloque la herramienta directamente en el portaherramientas (12).

Herramientas con cono morse MK1:

- Coloque la herramienta en el manguito reductor (MK2/MK1) (30).
- Coloque el manguito reductor con la herramienta colocada en el portaherramientas (12).

Herramientas con vástago cilíndrico:

- Atornille el portabrocas con corona dentada (32) sobre el mandril cónico (33) y coloque la herramienta.
- Introduzca el mandril cónico con el portabrocas con corona dentada atornillado en el portaherramientas (12).

- Asegúrese de que la herramienta esté bien encastrada.

- No utilice fuerza al insertar el mandril cónico o el cono Morse. Ello podría llegar a dañar el alojamiento del útil y el propio útil.

##

Utilice el adaptador de macho de roscar (23) adecuado para roscar.

- Coloque el macho de roscar (24) en el adaptador (23).
- Coloque el adaptador (23) con el macho de roscar (24) colocado en el adaptador de la corona perforadora (22) y atorníllelo firmemente con la llave macho hexagonal (6 mm) (25).
- Coloque el adaptador de la corona perforadora (22) en el portaherramientas (12).

##

- Inserte la cuña de expulsión MK2 (34) en la abertura(13), de modo que el borde biselado apunte hacia abajo.
  Si la cuña de expulsión (34) no se puede insertar a través del husillo de accionamiento, gire ligeramente el útil.
- Con la ayuda de un martillo, presione la cuña de expulsión (34) hacia el aparato y suelte el útil del portaútiles.