# Norādījumi darbam

##

- Elektroinstrumenta magnētiskais noturspēks ir stipri atkarīgs no apstrādājamā priekšmeta biezuma. Visstiprākais magnētiskais noturspēks ir mīksta tērauda apstrādājamajam priekšmetam ar biezumu vismaz 20 mm.

Norāde: urbjot mazāka biezuma tēraudu, zem magnētiskās pamatnes jānovieto papildu tērauda plāksne (ar minimālajiem izmēriem 100 x 200 x 20 mm). Nodrošiniet šo tērauda plāksni pret nokrišanu.

##

- Strādājot virs galvas vai uz nehorizontālas virsmas, nodrošiniet elektroinstrumentu pret nokrišanu ar drošības jostu. Elektroapgādes pārtraukuma vai pārāk lielas noslodzes gadījumā magnētiskais noturspēks nesaglabājas. Tā rezultātā elektroinstruments var nokrist, izraisot nelaimes gadījumu.

- Ja nomaināmais darbinstruments iestrēgst, pārtrauciet izdarīt uz to padeves spiedienu un izslēdziet elektroinstrumentu. Noskaidrojiet un novērsiet nomaināmā darbinstrumenta iestrēgšanas cēloni. Nelietojiet funkciju Griešanās virziens pa kreisi.

- Pirms darba uzsākšanas pārbaudiet visas dzesēšanas līdzekļa sistēmas daļas. Nelietojiet bojātas daļas.

- Neļaujiet dzesēšanas līdzeklim nonākt uz elektroinstrumenta daļām, nepieļaujiet piekļūt tam citām personām, ja tās atrodas darba vietas tuvumā.

Apstrādājamā priekšmeta virsmai jābūt gludai un tīrai. Nogludiniet lielākos negludumus, piemēram, metināšanas šļakatas, un attīriet virsmu no rūsas, netīrumiem un smērvielām. Magnēta noturspēks tiek nodrošināts vienīgi pie attiecīgi sagatavotām virsmām.

Elektroinstrumenta motoru nevar ieslēgt, pirms nav ieslēgts magnēts. Pirms urbšanas jāpārbauda magnētiskais noturspēks.

Magnētiskā noturspēka indikators (21) | Magnētiskais noturspēks
--- | ---
Deg pastāvīgi zaļā krāsā | Magnētiskais noturspēks ir pietiekams
Mirgo sarkanā krāsā | Nepietiekams magnētiskais noturspēks, elektroinstrumentu nedrīkst izmantot. Cēlonis: pārāk mazs materiāla biezums, nelīdzena virsma, lakas, oksīda vai cinka pārklājums, nepiemērots materiāls (piemēram, ciets tērauds)

- Lai novērstu urbja pārkaršanu un iestrēgšanu urbumā, lietojiet tā dzesēšanai un eļļošanai urbju dzesēšanas emulsiju vai metālgriešanas eļļu.
  Komplektā iekļauto dzesēšanas līdzekļa sistēmu drīkst lietot vienīgi, veicot urbšanu ar kroņurbi.
- Iepunktējiet sagataves urbšanai.
- Spirālurbji: pie urbumu diametra > 10 mm ieurbiet neliela diametra priekšurbumu. Tas urbšanas laikā ļauj samazināt spiedienu uz urbi un elektroinstrumenta slodzi.
- Urbjot izmantojiet tikai nevainojamus, asus urbjus (zīmola piederumus).
- Izvēlieties piemērotu apgriezienu skaitu saskaņā ar darbinstrumenta specifikācijām.
  Ievērībai: vītņu griešanai jāizmanto mazākais apgriezienu skaits.

##

- Ieslēdziet lāzeru (lāzera ieslēdzēj/izslēdzējs (7)).
- Ar krustisko lāzera līniju palīdzību nostādiet elektroinstrumentu uz apstrādājamā priekšmeta.
- Lai nostiprinātu elektroinstrumentu uz apstrādājamā priekšmeta, ieslēdziet magnētu (magnēta ieslēdzēj/izslēdzējs (20)).
- Veidojot urbumus uz stateniskām vai slīpām virsmām vai strādājot virs galvas, nodrošiniet elektroinstrumentu pret nokrišanu ar drošības jostu (44).
- Regulējiet atbilstīgu apgriezienu skaitu (apgriezienu regulēšanas pirkstrats (2)).
- Ieslēdziet elektroinstrumentu (motora ieslēdzēj/izslēdzējs (9)).
- Urbšanas laikā grieziet rokratu (4), nodrošinot vienmērīgu padevi, līdz tiek sasniegts vēlamais urbšanas dziļums.
- Pēc vēlamā urbšanas dziļuma sasniegšanas grieziet rokratu atpakaļ, līdz piedziņas bloks nonāk sākuma stāvoklī.
- Izslēdziet elektroinstrumentu, vajadzības gadījumā atbrīvojiet drošības jostu un tad izslēdziet lāzeru un magnētu.

##

- Lietojiet vienīgi nevainojamas kvalitātes kroņurbjus un ik reizi pirms lietošanas tos pārbaudiet. Nelietojiet bojātus kroņurbjus.
- Ja kroņurbis iestrēgst urbumā, nekavējoties izslēdziet elektroinstrumentu.
- Sargājiet kroņurbi. Kroņurbja smaile ir cieta, taču viegli lūztoša.

Sekojoši pasākumi ļauj palēnināt kroņurbju dilšanu un samazināt to salūšanas iespēju:

- Veidojot urbumus tēraudā, pārliecinieties, ka urbumam tiek pievadīts pietiekošs dzesēšanas līdzekļa daudzums; lietojiet metāla griešanai paredzēto dzesēšanas līdzekli.
- Lai panāktu pietiekošu magnētisko noturspēku, pārliecinieties, ka apstrādājamā priekšmeta virsma ir līdzena un tīra.
- Pirms urbšanas pārliecinieties, ka visas daļas ir pienācīgi nostiprinātas.
- Uzsākot urbšanu un urbšanas operācijas beigās padeves spiediens jāsamazina par 1/3.
- Ja urbšanas gaitā veidojas liels skaidu daudzums, piemēram, urbjot tādus materiālus, kā čugunu, vara lējumus u.c., dzesēšanas līdzekļa vietā var lietot saspiesta gaisa plūsmu, kas ļauj atbrīvot urbšanas vietu no skaidām.

##

Ja urbšanas laikā tiek pārslēgts griešanās virziena pārslēdzējs (8), elektroinstruments apstājas.
Ja griešanās virziena pārslēdzējs tiek pārvietots vidus stāvoklī, nomaināmo darbinstrumentu var pagriezt pulksteņa rādītāju kustības virzienā, kā rezultātā motora ieslēdzējs (9) tiek pastāvīgi nospiests.
Tas ļauj pakāpeniski pabeigt vītnes griešanas procesu.