# Ettevalmistus tööks

##

- Käsitsege pöörlemissuuna ümberlülitit (8) ainult seisva elektritööriista korral.

- Päripäeva: vajutage pöörlemissuuna ümberlüliti (8) üles asendisse „R“.
- Vastupäeva: vajutage pöörlemissuuna ümberlüliti (8) alla asendisse „L“.
  Suunis: vastupäeva liikumist ei tohi puurimisel kasutada.

##

Kontrollige alati enne elektritööriista kasutamist, kas rikkevoolukaitselüliti töötab!

- Veenduge, et magneti lüliti sisse/välja on (20) asendis „0“.
- Sisestage pistik ja vajutage rikkevoolukaitselülitil (15) nuppu RESET, kuni näit põleb (16) punaselt.
- Vajutage nuppu TEST rikkevoolukaitselülitil (15), kuni näit (16) kustub. Kui näit (16) ei kustu, on rikkevoolukaitselüliti defektne ja seda tuleb parandada. Ärge mitte mingil juhul tehke elektritööriistaga tööd!
- Pärast näidu (16) kustumist vajutage uuesti nupule RESET.
- Kui näit (16) põleb punaselt, positsioneerige elektritööriista vaadake Positsioneerige elektritööriist korrektselt.

- TÄHELEPANU! Pärast elektritööriista lahtiühendamist vooluallikast tuleb see kontroll uuesti teha, enne kui elektritööriista kasutate.

Suunis: rikkevoolukaitselüliti kaitseb kuni 10 mA elektrilöögi eest.

##

Laserrist näitab täpset puuritavat kohta.

- Käivitage laserseade lülitiga sisse/välja (7).
- Positsioneerige elektritöörist toorikule ja suunake see laserristiga tooriku markeeringule.
- Vajutage magneti lüliti (sisse/välja) (20) üles ja kontrollige, kas elektritöörist haakub tooriku pinnaga.
- Vajaduse korral kinnitage elektritööriist turvarihmaga (44).

##

- Kinnitage elektritööriist kukkumise eest kõikide kaldus või vertikaalsete või üle pea tööde korral kaasasoleva turvarihmaga.

- Enne kasutamist kontrollige, et turvarihm töötab laitmatult. Ärge kunagi kasutage kahjustatud turvarihma, vaid vahetage see kohe välja!

- Kinnitage turvarihm (44) võimalikult mänguruumivabalt elektritööriistale.
- Lükake turvarihm läbi kinnituse (11) ja asetage see ümber töödeldava detaili.
- Pingutage turvarihm põrkmehhanismiga (42).
- Vajutage turvarihma vabastamiseks põrkelinki (43) põrkmehhanismil ja tõmmake turvarihm välja.
- Kinnitage turvarihm nii, et elektritööriist liigub libisemisel teist eemale.

##

Skaalaga (45) väntvõllil (5) määrata soovitud puurimissügavuse.
Puurimissügavust saab reguleerida skaalal asuvate kriipsude abil. Väikeste kriipsude vahel on 1 mm, suurte kriipsude vahel on 10 mm.