# Igangsetting

- Vær oppmerksom på nettspenningen! Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på elektroverktøyets typeskilt.

##

- Plasser elektroverktøyet, og sikre det.
- For å slå på elektroverktøyet trykker du av/på-bryteren til motoren (9) til stillingen "I".

Merknad: Elektroverktøyet kan bare slås på hvis magneten har blitt slått på på forhånd.

##

- For å slå av elektroverktøyet trykker du av/på-bryteren til motoren (9) til stillingen "0".
- Vent til elektroverktøyet har stanset helt.
- Trykk av/på-bryteren til magneten (20) ned for å slå av magneten.

##

Beskyttelsen mot ny innkobling forhindrer en kontrollert starting av elektroverktøyet etter avbrudd på strømtilførselen.

- For å bruke verktøyet igjen trykker du av/på-bryteren til motoren (9) til stillingen "I".

Merknad: Når strømforsyningen er gjenopprettet, trykker du på RESET-knappen på feilstrømvernebryteren (15). Magneten slås automatisk på når (16) på feilstrømvernebryteren (15) lyser rødt.

##

Elektroverktøyet er utstyrt med et overbelastningsvern. Ved forskriftsmessig bruk kan ikke elektroverktøyet overbelastes. Ved for stor belastning slår elektronikken av verktøyet. Magneten er fortsatt aktiv.

- For å slå på elektroverktøyet igjen etterpå trykker du av/på-bryteren til motoren (9) til stillingen «I».

Gjør følgende før du fortsetter å arbeide med elektroverktøyet:

- Fjern eventuelle blokkeringer. Hvis innsatsverktøyet er blokkert, kan ikke funksjonen venstregang brukes.
- La elektroverktøyet gå på tomgang i ca. 1 minutt. Deretter kan det brukes igjen.

### Visning av overbelastning

Overbelastningsindikatoren (6) signaliserer en overbelastning når elektroverktøyet er slått på.

Overbelastningsindikator (6) | Overbelastning
--- | ---
Lyser kontinuerlig grønt | Ingen overbelastning
Lyser kontinuerlig gult | Tung arbeidslast Reduser motorturtallet
Blinker rødt | Svært tung arbeidslast reduser motorturtallet eller slå av motoren, ellers aktiveres overbelastningsvernet