# Pregătirea lucrului

##

- Acţionaţi comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (8) numai cu scula electrică oprită.

- Funcţionare spre dreapta: Apasă comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (8) în sus, în poziţia „R”.
- Funcţionare spre stânga: Apasă comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (8) în jos, în poziţia „L”.
  Observaţie: Funcţionarea spre stânga nu poate fi utilizată pentru găurire.

##

Înaintea fiecărei puneri în funcţiune a sculei electrice, verificaţi funcţionarea întrerupătorului automat de protecţie împotriva tensiunilor periculoase!

- Asiguraţi-vă că comutatorul magnetic de pornire/oprire (20) se află în poziţia „0”.
- Introduceţi fişa de reţea şi apăsaţi tasta RESET de la întrerupătorul automat de protecţie împotriva tensiunilor periculoase (15) până când indicatorul (16) se aprinde în roşu.
- Apăsaţi tasta TEST de la întrerupătorul automat de protecţie împotriva tensiunilor periculoase (15) până când indicatorul (16) se stinge. Dacă indicatorul (16) nu se stinge, înseamnă că întrerupătorul automat de protecţie împotriva tensiunilor periculoase este defect şi trebuie reparat. În niciun caz nu mai lucraţi cu scula electrică!
- După stingerea indicatorului (16), apăsaţi din nou tasta RESET.
- Când indicatorul (16) se aprinde în roşu, poziţionaţi scula vezi Poziţionarea corectă a sculei electrice.

- ATENŢIE! După fiecare deconectare a sculei electrice de la reţeaua de alimentare cu energie electrică trebuie să efectuaţi din nou acest test înainte de a utiliza scula electrică.

Observaţie: Întrerupătorul automat de protecţie împotriva tensiunilor periculoase protejează împotriva electrocutării începând de la 10 mA.

##

O cruce laser vă indică exact locul de găurire.

- Porniţi unitatea laser cu ajutorul comutatorului de pornire/oprire (7).
- Poziţionaţi scula electrică pe piesa de prelucrat şi aliniaţi-o cu crucea laser de pe marcajul piesei de prelucrat.
- Apăsaţi în sus comutatorul magnetic de pornire/oprire (20) şi verificaţi dacă scula electrică are aderenţă la suprafaţa piesei de prelucrat.
- Dacă este necesar, asiguraţi scula electrică cu banda de siguranţă (44).

##

- Pe parcursul tuturor lucrărilor efectuate în poziţie oblică sau verticală sau deasupra capului, asiguraţi scula electrică împotriva căderii cu ajutorul benzii de siguranţă din pachetul de livrare.

- Înainte de utilizare, verificaţi funcţionarea impecabilă a benzii de siguranţă. Nu utilizaţi niciodată o bandă de siguranţă deteriorată, ci înlocuiţi-o imediat.

- Fixează banda de siguranţă (44) pe scula electrică, pe cât posibil fără joc.
- Împinge banda de siguranţă prin sistemul de prindere (11) şi aşaz-o în jurul piesei de prelucrat.
- Strânge ferm banda de siguranţă cu ajutorul mecanismului cu clichet (42).
- Pentru desprinderea benzii de siguranţă, apasă închizătorul (43) al mecanismului cu clichet şi extrage banda de siguranţă.
- Fixează banda de siguranţă astfel încât scula electrică să se îndepărteze de tine în cazul în care ai putea aluneca.

##

Cu ajutorul scalei (45) de pe butucul de manivelă (5) se poate stabili adâncimea de găurire dorită.
Adâncimea de găurire poate fi reglată cu ajutorul liniilor de pe scală. Între liniile mici există o distanţă de 1 mm, iar distanţa dintre liniile mari este de 10 mm.