# Reglarea turaţiei

- Înainte de a începe lucrul, reglaţi turaţia corectă. Turaţia trebuie să fie corespunzătoare pentru diametrul de găurire şi materialul de găurit. Dacă turaţia a fost reglată greşit, accesoriul se poate deteriora sau rămâne blocat în piesa de prelucrat.

## Selectarea mecanică a treptelor de turaţie

- Acţionaţi comutatorul de selectare a treptelor de turaţie (19) numai cu scula electrică oprită.

Cu ajutorul comutatorului de selectare a treptelor de turaţie (19) pot fi preselectate 2 domenii de turaţii.

Treapta de viteză I:
Domeniu de turaţii reduse pentru executarea de găuri cu diametre mari.

Treapta de viteză II:
Domeniu de turaţii înalte pentru executarea de găuri cu diametre mici.

- Apăsaţi tasta de deblocare (18) şi rotiţi comutatorul de selectare a treptelor de turaţie (19) în poziţia dorită.
- Dacă comutatorul de selectare a treptelor de turaţie nu poate fi rotit, rotiţi uşor accesoriul şi apoi comutaţi în poziţia dorită.

## Reglarea turaţiei

Cu ajutorul rozetei de reglare (2) pentru preselectarea turaţiei, poţi preselecta turaţia dorită chiar şi în timpul funcţionării sculei.

Turaţia necesară depinde de accesoriul utilizat şi de materialul de prelucrat. Acest lucru împiedică supraîncălzirea accesoriului în timpul găuririi şi asigură o calitate înaltă a găuririi.

Preselectare a turaţiei | Accesoriu
--- | ---
Treapta I: 50−250 rot/min | Carotă (Ø 35−50 mm), tarod
Treapta a II-a: 100−510 rot/min | Burghiu elicoidal, carotă (Ø < 35 mm)