# 技術性數據

磁吸式鑽孔機 | GBM 50-2
--- | ---
產品機號 |  | ‎3 601 AB4 0..‎
額定輸入功率 | W | 1200
無負載轉速
1 檔 | 次／分 | 50−250
2 檔 | 次／分 | 100−510
雷射種類 | nm | 635
| mW | < 1
雷射等級 |  | 2
C6 |  | 1
雷射標線的光束發散角 | mrad（全角） | 0.5
最大鑽孔直徑
開孔鑽頭 | mm | 50
螺旋鑽頭 | mm | 23
螺絲攻 |  | M16
工具夾頭 |  | MK 2 − DIN 228
磁吸持力 | kN | 14
最大鑽孔行程 | mm | 165
磁性底座尺寸（寬 x 深 x 高） | mm | 200 x 98 x 38.5
重量A) | kg | 14,7
絕緣等級 |  | /I

A)

  不包括電源線和電源插頭的重量

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。