# Messa in funzione

- Attenersi alla tensione di rete! La tensione riportata sulla targhetta di identificazione dell’elettroutensile deve corrispondere alla tensione della rete elettrica di alimentazione.

##

- Posizionare e fissare l’elettroutensile.
- Per accendere l’elettroutensile, premere l’interruttore di avvio/arresto del motore (9) in posizione «I».

Avvertenza: L’elettroutensile si potrà accendere soltanto a magnete già attivo.

##

- Per spegnere l’elettroutensile, premere l’interruttore di avvio/arresto del motore (9) in posizione «0».
- Attendere che l’elettroutensile si sia completamente arrestato.
- Premere l’interruttore di attivazione/disattivazione del magnete (20) verso il basso, per disattivare il magnete.

##

La protezione contro il riavvio accidentale impedisce l’avvio incontrollato dell’elettroutensile dopo un’interruzione dell’alimentazione.

- Per rimettere in funzione l’elettroutensile, premere l’interruttore di avvio/arresto del motore (9) in posizione «I».

Avvertenza: Una volta ripristinata l’alimentazione, premere il tasto RESET sull’interruttore salvavita (15). Il magnete si attiverà automaticamente, non appena l’indicatore (16) sull’interruttore salvavita (15) si accenderà con luce rossa.

##

L’elettroutensile è dotato di protezione contro il sovraccarico. Se impiegato in modo conforme, l’elettroutensile non può subire sovraccarichi. In caso di sovraccarico, l’elettronica disattiverà l’elettroutensile. Il magnete resterà attivo.

- Per rimettere in funzione l’elettroutensile, premere l’interruttore di avvio/arresto del motore (9) in posizione «I».

Prima di proseguire il lavoro con l’elettroutensile, eseguire i seguenti passaggi:

- Eliminare eventuali blocchi. Se l’utensile accessorio si inceppa, la funzione Rotazione sinistrorsa non andrà utilizzata.
- Lasciar funzionare a vuoto l’elettroutensile per circa 1 minuto: dopo tale lasso di tempo, sarà nuovamente pronto all’uso.

### Indicatore di sovraccarico

Ad elettroutensile acceso, l’apposito indicatore (6) segnala un sovraccarico.

Indicatore di sovraccarico (6) | Sovraccarico
--- | ---
Luce fissa verde | Nessun sovraccarico
Luce fissa gialla | Elevato carico di lavoro Ridurre la velocità di avanzamento
Luce lampeggiante rossa | Carico di lavoro molto elevato Ridurre la velocità di avanzamento, oppure spegnere il motore. In caso contrario, verrà attivata la protezione contro il sovraccarico