# Indicações de trabalho

##

- A força de retenção magnética da ferramenta elétrica depende essencialmente da espessura da peça a ser trabalhada. A força máxima de retenção magnética é obtida sobre aço macio com uma espessura de pelo menos 20 mm.

Nota: ao furar aço de espessura inferior deverá ser colocada uma placa de aço adicional (medidas mínimas 100 x 200 x 20 mm) sob a placa base magnética. Proteja a placa de aço contra queda.

##

- Fixe a ferramenta elétrica com uma cinta de segurança nos trabalhos acima do nível da cabeça ou em superfícies não horizontais. Em caso de falha de corrente ou carga demasiado alta, a força de retenção magnética não se mantém. A ferramenta elétrica pode cair e provocar acidentes.

- Se o acessório acoplável emperrar, deixe de executar o avanço e desligue a ferramenta. Verifique o motivo do emperramento e elimine a causa para acessórios acopláveis emperrados. Não utilize a função Rotação à esquerda.

- Verifique sempre todas as peças do sistema de líquido para resfriamento antes do início dos trabalhos. Nunca utilize peças danificadas.

- Mantenha o líquido para resfriamento afastado das peças de ferramentas e pessoas que se encontrem no local de trabalho.

A superfície da peça a ser trabalhada tem de ser lisa e limpa. Alise as maiores irregularidades, p. ex. salpicos de solda, e remova a ferrugem, sujeira e graxa soltas. A força de retenção do ímã apenas se aplica a superfícies adequadas.

O motor da ferramenta elétrica só pode ligar, se o ímã estiver ligado. A força magnética deve ser verificada antes da perfuração.

Indicação da força magnética (21) | Força magnética
--- | ---
Luz permanente verde | Força magnética suficiente
Luz intermitente vermelha | Força magnética insuficiente, a ferramenta elétrica não pode ser usada. Causas: espessura do material insuficiente, superfície irregular, revestimentos de verniz, crosta de óxido de ferro ou zinco, material impróprio (p. ex. aço duro)

- Utilize uma emulsão de furação ou um óleo de corte para resfriamento e lubrificação para evitar que a broca sobreaqueça ou emperre.
  O sistema de líquido para resfriamento fornecido pode ser exclusivamente usado ao furar com a broca de perfuração.
- Puncione a peça para perfurar.
- Broca helicoidal: pré-perfure com um diâmetro de furação pequeno no caso de diâmetros de furação > 10 mm. Assim, poderá diminuir a pressão de contato e a ferramenta elétrica é sujeita a uma carga inferior.
- Utilize apenas brocas de perfuração impecáveis e afiadas ao furar (acessórios de marca).
- Selecione um número de rotações adequado de acordo com as especificações da ferramenta de trabalho.
  Nota: para abrir roscas é necessário utilizar o número de rotações mais baixo.

##

- Ligue o laser (interruptor de ligar/desligar laser (7)).
- Alinhe a ferramenta elétrica na peça a ser trabalhada com a ajuda da cruz de laser.
- Ligue o ímã para fixar a ferramenta elétrica na peça a ser trabalhada (Interruptor de ligar/desligar ímã (20)).
- Fixe a ferramenta elétrica com a cinta de segurança ao furar superfícies verticais ou inclinadas ou acima do nível da cabeça (44).
- Ajuste um número de rotações adequado (roda da pré-seleção da velocidade de rotação (2)).
- Ligue a ferramenta elétrica (interruptor de ligar/desligar motor (9)).
- Para furar, rode a manivela manual (4) com avanço uniforme até alcançar a profundidade de furação desejada.
- Quando for atingida a profundidade de furação desejada, recue a manivela manual até a unidade de acionamento regressar à posição inicial.
- Desligue a ferramenta elétrica, solte a cinta de segurança se necessário e desligue o laser e o ímã.

##

- Utilize só brocas de perfuração impecáveis e verifique-as antes de cada utilização. Não utilize brocas de perfuração danificadas.
- Desligue a ferramenta elétrica imediatamente, se a broca de perfuração ficar presa.
- Proteja a broca de perfuração . A ponta da broca de perfuração é dura, mas também frágil.

As seguintes medidas ajudam a reduzir ou retardar o desgaste e a quebra das brocas de perfuração:

- Certifique-se de que há líquido para resfriamento suficiente ao furar aço; use líquido para resfriamento para cortar metal.
- Certifique-se de que a peça a ser trabalhada é plana e limpa para assegurar a força magnética necessária.
- Antes de furar, certifique-se de que todas as peças estão fixadas corretamente.
- No início e final do processo de furação, a pressão de contato deve ser reduzida em 1/3.
- Caso haja grandes quantidades de aparas de metal ao furar materiais, como ferro fundido, fundição de cobre, etc., poderá ser usado ar comprimido em vez do líquido para resfriamento para ajudar a retirar as aparas de metal.

##

A ferramenta elétrica para, se o comutador do sentido de rotação (8) for acionado ao furar.
Quando o comutador do sentido de rotação estiver na posição central, o acessório acoplável pode ser rodado para a direita, pressionando continuamente o interruptor de ligar/desligar do motor (9).
Por conseguinte, o processo de rosqueamento pode ser terminado suavemente.