# 更換工具（請參考圖 A）

- 旋轉手搖桿 (4) 讓驅動單元升高至最頂端。
- 請注意：嵌件工具不可沾染油脂。

##

- 將頂針 (26) 插進開孔鑽頭 (27) 內（TCT 與 HSS 開孔鑽頭需使用不同直徑的頂針）。
- 利用頂針將開孔鑽頭插進開孔鑽頭轉接器 (22) 內，然後用內六角扳手（6 mm）(25) 旋緊螺栓。
  請您優先選用 Weldon 柄的開孔鑽頭。
- 將開孔鑽頭轉接器插進工具夾座 (12) 內。
- 將冷卻液軟管 (37) 連接到開孔鑽頭轉接器上的連接套管。

##

具有 MK2 莫氏錐體的工具：

- 將此工具直接插進工具夾座 (12) 內。

具有 MK1 莫氏錐體的工具：

- 將此工具插進縮徑套筒（MK2／MK1）(30) 內。
- 再將已裝上工具的縮徑套筒插進工具夾座 (12) 內。

具有圓柱柄的工具：

- 將齒環式夾頭 (32) 旋接至錐形芯軸 (33) 上，然後再插入工具。
- 將已旋入齒環式夾頭的錐形芯軸插進工具夾座 (12) 內。

- 請確認工具是否有確實卡上。

- 插入莫氏錐柄或錐形芯軸時請勿用力過度。如果勉強安裝上述工具，可能會造成工具夾頭和工具損壞。

##

攻牙時，請使用規格相符的螺絲攻轉接器 (23)。

- 將螺絲攻 (24) 插進轉接器 (23) 內。
- 將已裝上螺絲攻 (24) 的轉接器 (23) 插進開孔鑽頭轉接器 (22) 內，然後再用內六角扳手（6 mm）(25) 將它鎖緊。
- 將開孔鑽頭轉接器 (22) 插進工具夾座 (12) 內。

##

- 將 MK2 擠壓楔 (34) 插入開孔 (13) 內，讓斜邊朝下。
  擠壓楔 (34) 不可穿過驅動主軸，因此請您稍微轉動嵌件工具。
- 借助榔頭將擠壓楔 (34) 往裝置方向推，然後將嵌件工具從工具夾座中鬆開。