# Apkalpošana un tīrīšana

- Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas.

- Lai elektroinstruments darbotos droši un bez atteikumiem, regulāri tīriet tā korpusu un ventilācijas atveres.

Ja ir nepieciešams nomainīt elektrokabeli, tas jāveic firmas Bosch elektroinstrumentu servisa centrā vai arī pilnvarotā firmas Boschelektroinstrumentu remonta darbnīcā, jo tikai tā ir iespējams saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni.

##

Apm. 8 stundas pirms elektroinstruments izslēgšanās nolietotu ogles suku dēļ, ogles suku nomaiņas indikators (14) iedegas sarkanā krāsā. Elektroinstrumentu var turpināt lietot, līdz tas izslēdzas.
Nosūtiet elektroinstrumentu uz Bosch klientu apkalpošanas dienestu, kura adrese ir norādīta sadaļā "Klientu apkalpošanas dienests un konsultācijas par lietošanu".

Nekādā gadījumā nenomainiet tikai vienu ogles suku!

Ievērībai: izmantojiet tikai uzņēmuma Bosch piegādātās ogles sukas, kas ir paredzētas šim izstrādājumam.

- Ar piemērotu skrūvgriezi noskrūvējiet suku nosegvāciņus (1).
- Nomainiet ogles sukas, ko notur vietā atsperes spiediens, un tad no jauna uzskrūvējiet suku nosegvāciņu.

##

Ja urbšanas laikā elektroinstruments stipri vibrē vai kļūst redzama vadotnes sliedes atstarpe, jāieregulē vadotnes sliedes atstarpes platums. Tas ļaus novērst nomaināmā darbinstrumenta salūšanu un elektroinstrumenta sabojāšanos.

- Izvelciet elektrotīkla kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas, izņemiet nomaināmo darbinstrumentu un noņemiet dzesēšanas līdzekļa sistēmu un tad novietojiet elektroinstrumentu uz stingras, līdzenas un līmeniskas virsmas.
- Pārvietojiet urbšanas bloku (46) ar rokratu (4) augšup tik tālu, līdz izgriezums nonāk virs augšējās skrūves (47).
- Atskrūvējiet kreisās vadotnes sliedes augšējo skrūvi (47) ar sešstūra stieņatslēgu (4 mm) (25).
- Pārvietojiet urbšanas bloku (46) ar rokratu (4) līdz galam augšup.
- Atskrūvējiet kreisās vadotnes sliedes 3 apakšējās skrūves (47) ar sešstūra stieņatslēgu (4 mm) (25).
- Stingri pieskrūvējiet 4 skrūves (48) ar sešstūra stieņatslēgu (3 mm) (25) un vienlaicīgi pārvietojiet urbšanas bloku (46) ar rokratu (4) augšup un lejup. Šādi iestatiet vēlamo padeves spēku.
- Pārvietojiet urbšanas bloku līdz galam augšup un stingri pieskrūvējiet kreisās vadotnes sliedes 3 apakšējās skrūves (47) ar sešstūra stieņatslēgu (4 mm) (25).
- Pārvietojiet urbšanas bloku līdz galam lejup un stingri pieskrūvējiet kreisās vadotnes sliedes augšējo skrūvi (47) ar sešstūra stieņatslēgu (4 mm) (25).

##

Lai nodrošinātu augstu urbšanas precizitāti, pēc elektroinstrumenta intensīvas lietošanas nepieciešams pārbaudīt un vajadzības gadījumā koriģēt lāzera staru iestatījumus.

- Lai ieslēgtu lāzeru, pārvietojiet lāzera ieslēdzēju (7) stāvoklī "I".
- Noskrūvējiet lāzera pārsegu (49).
- Nedaudz atskrūvējiet stiprinājuma skavas (51) skrūves.
- Pārvietojiet lāzera līniju krustpunktu pa labi vai pa kreisi, šim nolūkam griežot skrūvi (52) attiecīgajā virzienā.
- Pārvietojiet lāzera līniju krustpunktu darbinstrumenta virzienā vai prom no tā, šim nolūkam griežot skrūvi (53) attiecīgajā virzienā.
- No jauna stingri pieskrūvējiet stiprinājuma skavas (51) skrūves.
- No jauna stingri uzskrūvējiet lāzera pārsegu (49).