# Tekniset tiedot

Magneettiporakone | GBM 50-2
--- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 AB4 0..‎
Nimellisottoteho | W | 1 200
Tyhjäkäyntikierrosluku
1. vaihde | min−1 | 50–250
2. vaihde | min−1 | 100–510
Lasertyyppi | nm | 635
| mW | < 1
Laserluokka |  | 2
C6 |  | 1
Lasersäteen hajonta | mrad (täysi kulma) | 0,5
Porattavan reiän maksimihalkaisija
Porakruunu | mm | 50
Kierukkaporanterä | mm | 23
Kierteityspora |  | M16
Käyttötarvikkeen pidin |  | MK 2 – DIN 228
Magneettipitovoima | kN | 14
Maks. poraussyvyys | mm | 165
Magneettisen pohjalevyn mitat (leveys x syvyys x korkeus) | mm | 200 x 98 x 38,5
PainoA) | kg | 14,7
Suojausluokka |  | /I

A)

  Paino ilman verkkovirtajohtoa ja pistotulppaa

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.