# Технічне обслуговування і очищення

- Перед будь-якими маніпуляціями з електро‌при‌ла‌дом витягніть штепсель з розетки.

- Для якісної і безпечної роботи тримайте елек‌тро‌прилад і вентиляційні отвори в чистоті.

Якщо треба поміняти під’єднувальний кабель, це треба робити на фірмі Bosch або в сервісній майстерні для електроінструментів Bosch, щоб уникнути небезпеки.

##

бл. за 8 годин до того, коли електроінструмент вимкнеться через зношені вугляні щітки, індикатор заміни вугляних щіток (14) починає світитися червоним кольором. Електроінструмент можна продовжувати використовувати до моменту вимкнення.
Відішліть електроінструмент до Bosch сервісного центру, див. адреси у розділі «Сервіс та надання консультацій щодо використання продукції».

Ніколи не замінюйте лише одну вугляну щітку окремо!

Вказівка: Використовуйте лише вугляні щітки, що призначені Bosch для цього продукту.

- За допомогою придатної викрутки відпустіть ковпачок (1).
- Замініть підпружинені вугляні щітки і закрутіть кришку на місце.

##

Якщо під час свердлення електроінструмент сильно вібрує або просвіт напрямної шини можна побачити, ширину просвіту напрямної шини потрібно налаштувати. Це запобігає поломці робочих інструментів і пошкодженню електроінструмента.

- Витягніть шепсель з розетки, зніміть робочі інструменти і систему охолодження і поставте електроінструмент на тверду, рівну і горизонтальну поверхню.
- Викрутіть свердлильний вузол (46) кривошипною рукояткою (4) догори настільки, щоб отвір знаходився над верхнім гвинтом (47).
- Відпустіть верхній гвинт (47) лівої напрямної шини ключем-шестигранником (4 мм) (25).
- Поверніть свердлильний вузол (46) за допомогою кривошипної рукоятки (4) до кінця вгору.
- Відпустіть 3 нижні гвинти (47) лівої напрямної шини ключем-шестигранником (4 мм) (25).
- Міцно затягуйте 4 гвинти (48) ключем-шестигранником (3 мм) (25) і одночасно повертайте свердлильний вузол (46) за допомогою кривошипної рукоятки (4) вгору і вниз. При цьому встановіть потрібну силу подачі.
- Поверніть свердлильний вузол до кінця вгору і затягніть 3 нижні гвинти (47) лівої напрямної шини ключем-шестигранником (4 мм) (25).
- Поверніть свердлильний вузол до кінця вниз і затягніть верхній гвинт (47) лівої напрямної шини ключем-шестигранником (4 мм) (25).

##

Для забезпечення точного свердління після інтенсивної експлуатації необхідно перевірити лазерні промені і за потреби заново налаштувати їх.

- Для увімкнення лазера притисніть вимикач лазера (7) у положення «I».
- Відкрутіть кришку лазера (49).
- Трохи послабте гвинти затискної дужки (51).
- Пересувайте лазерне перехрестя праворуч або ліворуч, для чого повертайте гвинт (52) у відповідному напрямку.
- Перемістіть лазерний хрест до або від робочого інструмента, обертаючи гвинт (53) у відповідному напрямку.
- Знову міцно затягніть гвинти затискної дужки (51).
- Знову міцно закрутіть кришку лазера (49).