# نکات ایمنی برای دریل‌های مغناطیسی

- در صورت انجام کارهایی که امکان برخورد با کابل‌های حامل جریان برق مخفی وجود دارد، ابزار برقی را از دسته عایق بگیرید. در صورت برخورد با یک کابل حامل "جریان برق" ممکن است قسمت‌های فلزی ابزار برقی حامل "جریان برق" شوند و باعث بروز شوک الکتریکی یا برق گرفتگی گردند.

- هنگام تثبیت ابزار برقی توسط تسمه ایمنی برروی قطعه کار، اطمینان حاصل کنید که تسمه مورد استفاده از قابلیت مهار و نگهداری دستگاه در طول استفاده برخودار باشد. اگر قطعه کار ضعیف یا متخلل باشد، ممکن است آسیب دیده و باعث جدا شدن ابزار برقی از قطعه کار شود.

- اگر مته کاری روی دیوارها یا سقف انجام می‌شود، از ایمنی افراد و محیط کار در سوی دیگر اطمینان حاصل کنید. سر مته ممکن است درون سوراخ فرو رود یا مغزی از سمت دیگر بیرون بزند.

- مخزن مایع خنک کننده نباید هنگام مته کاری روی سطوح عمودی یا شیب دار، یا مته کاری در بالای سر، مورد استفاده قرار گیرد. لطفاً از فوم خنک کننده استفاده کنید. مراقب باشید آب به داخل ابزار نفوذ نکند. نفوذ آب به ابزار برقی، خطر برق گرفتگی را افزایش می‌دهد.

- ابزار برقی باید محکم شود. در صورتی که ابزار برقی به شکل صحیح محکم نشده باشد، ممکن است حرکت کند یا واژگون شود و باعث وارد آمدن جراحت گردد.

- از دستکش استفاده نکنید. دستکش ممکن است در اجزاء در حال چرخش یا براده‌ها گیر کند و باعث وارد آمدن جراحت گردد.

- زمانی که ابزار در حال کار است، دست خود را از محل دریل کاری دور نگه دارید. تماس با اجزاء در حال چرخش یا براده‌ها می‌تواند باعث وارد آمدن جراحت شود.

- قبل از وارد کردن دریل در قطعات کار، از چرخش متعلقات دستگاه اطمینان حاصل نمایید. در غیر این صورت ممکن است در قطعه کار گیر کند و به جابجایی شدن نگهانی قطعه کار و وارد آمدن جراحت منجر شود.

- هنگام گیر کردن متعلقات دستگاه، از وارد کردن فشار رو به پایین خودداری کنید و ابزار را خاموش نمایید. علت گیر کردن را جستجو کنید و آنرا برطرف نمایید. گیر کردن متعلقات می‌تواند باعث حرکت ناگهانی قطعه کار و وارد آمدن جراحت گردد.

- برای جلوگیری از ایجاد براده‌های بلند، به طور مرتب فشار رو به پایین را متوقف کنید. براده‌های فلزی می‌توانند باعث گیر کردن و وارد آمدن جراحت‌ شوند.

- هرگز هنگامی که ابزار در حال کار است اقدام به جمع‌آوری براده‌ها از محل دریل کاری نکنید. برای برداشتن براده‌ها، متعلقات را از قطعه کار دور کنید، دستگاه را خاموش کنید و صبر کنید تا چرخش متعلقات متوقف شود. برای برداشتن براده‌ها، از ابزارهایی مانند برس یا چنگک استفاده کنید. تماس با اجزاء در حال چرخش یا براده‌ها می‌تواند باعث وارد آمدن جراحت شود.

- میزان تحمل سرعت مجاز برای متعلقاتی که دارای رده بندی سرعت هستند باید حداقل معادل با حداکثر سرعت تعیین شده بر روی ابزار برقی باشد. متعلقاتی که سریع‌تر از حد مجاز می‌چرخند، ممکن است بشکنند و به اطراف پرتاب شوند.

- برای پیدا کردن لوله ها و سیم های پنهان موجود در ساختمان و محدوده کار، از یک دستگاه ردیاب مخصوص برای یافتن لوله ها و سیمهای تأسیسات استفاده کنید و یا با شرکت های کارهای تأسیسات ساختمان و خدمات مربوطه تماس بگیرید. تماس با کابل و سیمهای برق ممکن است باعث آتشسوزی و یا برق گرفتگی شود. ایراد و آسیب دیدگی لوله گاز میتواند باعث انفجار شود. سوراخ شدن لوله آب، باعث خسارت و یا برق گرفتگی میشود.

- ابزار برقی را هرگز بدون کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین (PRCD) بکار نبرید.

- قبل از شروع کار، عملکرد مناسب کلید محافظ جان (PRCD) را کنترل کنید. کلید محافظ جان (PRCD) آسیب دیده را نزد یکی از نمایندگی‌های بوش تعمیر یا تعویض کنید.

- مراقب باشید افراد حاضر در محوطه کار یا خود ابزار با آبی که خارج می‌شود، تماس پیدا نکنند.

- از کفش های ضد لغزندگی استفاده کنید. از این طریق از جراحات ناشی از سُر خوردن روی سطوح صاف جلوگیری می کنید.

- هرگز ابزار را قبل از توقف كامل آن، ترك نكنید. ابزار و متعلقات در حال حركت ممكن است باعث آسیب دیدگی بشوند.

- کابل اتصال دریل را از محدوده کاری دور نگهدارید. کابل های آسیب دیده و یا گره خورده، خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهند.

- از وارد کردن بار زیادی بر روی ابزار برقی خودداری کنید و از آن به عنوان تکیه‌گاه پا یا زیر پایی استفاده نکنید. وارد کردن فشار بیش از حد و ایستادن بر روی ابزار برقی ممکن است موجب تغییر نقطه ثقل ابزار برقی به سمت بالا گردد و آن را برگرداند.

- ابزار برقی را تنها می توان با شبکه های برق دارای حفاظت ارت و قطر کابل کافی بکار برد.

- پیش از انجام تنظیمات یا تعویض متعلقات، دوشاخه را از برق بیرون بکشید و/یا باتری را از ابزار برقی درآورید. علت برخی از سوانح کاری، به کار افتادن ناخواسته ی ابزارهای برقی می باشد.

- هنگام کار کردن در حالت رو به بالا (روی سقف) باید همیشه با یک همکار انجام شود.

- ابزار برقی را هنگام سوراخ‌کاری بر روی سطوح عمودی یا مایل و هنگام کار روبه بالا، به یک تسمه ایمنی متصل کنید. هنگام قطع برق یا بار زیاد، نیروی نگهدارندگی مغناطیس کافی نیست. ابزار برقی ممکن است سقوط کند و موجب بروز حادثه شود.

- خطر سقوط ناگهانی در اثر حرکت نوسان ناگهانی ابزار برقی. هنگام کار بر روی داربست ممکن است ابزار برقی هنگام راه اندازی یا قطعی برق یک حرکت نوسانی ناگهانی ایجاد کند. ابزار برقی را با تسمه ایمنی ارسالی ایمن کنید. خود را با استفاده از یک کمربند ایمنی در برابر سقوط ایمن کنید.

- سطح باید صاف وتمیز باشد. ناهمواری‌های مانند دانه‌های جوش الکترود را از روی سطح بسائید و زنگار، آلودگی و چربی سطح را تمیز کنید. نیروی نگهدارندگی مغناطیس تنها بر روی سطوح متناسب کارایی دارد.

| آهنربا را در نزدیکی ایمپلنت‌ها یا سایر دستگاه‌های پزشکی برای مثال باتری قلب یا پمپ انسولین قرار ندهید. در اثر آهنربا میدانی به وجود می‌آید که ممکن است عملکرد ایمپلنت‌ها یا دستگاه‌های پزشکی را تحت تأثیر قرار دهد.

- ابزار اندازه گیری را از رسانه های ذخیره ساز مغناطیسی و دستگاه های حساس به مغناطیس دور نگه دارید. تأثیر آهنربا ممکن است بطور برگشت ناپذیر باعث از بین رفتن اطلاعات گردد.

- ابزار برقی را روی یک سطح صاف، محکم و افقی سفت کنید. در صورت تکان یا سُر خوردن ابزار برقی، نمی توان ابزار را به طور یکدست و مطمئن بکار برد.

- سطح کار را به همراه قطعه کار نگهدارید.تراشه یا براده های های تیز مته ممکن است منجر به جراحت شوند. ترکیبات مواد بسیار خطرناک هستند. گَرد فلز سبک ممکن است آتش بگیرد یا منفجر شود.

- پس از اتمام کار، ابزار را پیش از سرد شدن لمس نکنید. ابزار در طول کار بسیار داغ می شود.

- پس از پایان کار و خارج شدن مته بصورت اتوماتیک توسط پین راهنما، از دست به آن خودداری کنید. مته ممکن است خیلی داغ باشد.

- کابل برق دستگاه را بطور مرتب کنترل کنید و در صورت ایراد و آسیب دیدگی کابل، آنرا منحصراً توسط خدمات و نمایندگی مجاز برای ابزار آلات برقی Bosch تحت تعمیر قرار دهید. کابل های رابط آسیب دیده را تعویض کنید. این باعث خواهد شد که ایمنی دستگاه شما تضمین گردد.

- در صورت عدم استفاده از ابزار برقی، آنرا در محلی امن نگاه دارید. ابزار برقی را باید در انبار و محلی خشک قرار داد، علاوه بر اين باید بتوان محل نگهداری آن را قفل نمود. این اقدام ایمنی از آسیب دیدن ابزار برقی و همچنین از دسترسی افراد بدون تجربه و ناوارد به ابزار برقی جلو گیری می کند.

- درصورتیکه کابل ابزار برقی آسیب دیده باشد، از آن استفاده نکنید. از تماس با کابل آسیب دیده خود داری کنید و درصورت آسیب دیدن کابل دستگاه درحین کار، دو شاخه اتصال را از داخل پریز برق بیرون آورید. کابل های آسیب دیده، خطر برق گرفتگی را افزایش میدهند.

- ابزار برقی را مطابق مقررات به منبع جریان برق اِرت دار متصل کنید. پریز و کابل رابط باید دارای هادی حفاظتی فعال باشند.

- قدرت نگهداری مغناطیس بستگی به ضخامت قطعه کار دارد. بهترین قدرت نگهداری، برروی فولاد کم کربن با ضخامت حداقل 20 میلی‌متر بدست می‌آید. هنگام سوراخ‌کاری بر روی فولاد دارای ضخامت کم باید یک صفحه فولادی کمکی (حداقل ابعاد ‎100 x 200 x 20 میلی‌متر) در زیر صفحه پایه مغناطیسی قرار داده شود. صفحه فولادی را در مقابل سقوط، ایمن سازید.

- براده‌های فلز و سایر آلودگی‌ها، قدرت نگهداری مغناطیسی را به شکل زیادی تحت تاثیر قرار می‌دهند. همیشه از تمیز بودن صفحه پایه مغناطیسی مطمئن شوید.

- از شل کردن یا جدا کردن مغناطیس خودداری کنید. قبل از شروع به سوراخ‌کاری از چسبندگی صفحه پایه مغناطیسی به قطعه کار بطور صحیح، اطمینان حاصل کنید.

- نیروی مغناطیسی را خاموش نکنید و یا قبل از اینکه دستگاه به حالت سکون برسد، از عملکرد چرخش برعقب دستگاه استفاده کنید.

- استفاده از یک پریز مشترک با سایر دستگاه‌های برقی، موجب جریان نامتناوب شده و ممکن است موجب آزادسازی مغناطیس شوند . ابزار برقی را فقط به تنهایی به یک پریز متصل کنید.

- از استفاده از مته‌های گرد بر بدون مایع خنک کننده خودداری کنید. قبل از استفاده میزان مایع خنک کننده را مورد بررسی قرار دهید.

- از موتور محافظت کنید. هرگز اجازه ندهید مایعات، آب یا سایر آلودگی‌ها به موتور نفوذ کنند.

- براده‌های فلز معمولاً تیز و داغ هستند. هرگز بدون دستکش ایمنی آنها را لمس نکنید. آنها را با یک آهن‌ربای جذب براده و یک قلاب براده گیر یا ابزار مناسب دیگری تمیز کنید.

- هرگز سعی نکنید که دستگاه را با اتصال به شدت جریان (ولتاژ) اشتباه یا پایین مورد استفاده قرار دهید . برای اطمینان در استفاده از ولتاژ و فرکانس صحیح، پلاک مشخصات دستگاه را مورد بررسی قرار دهید.

- ابزار برقی به همراه یک برچسب هشدار لیزر ارسال می گردد (رجوع کنید به جدول "نمادها و مفهوم آنها").

- برچسب های هشدار بر روی ابزار برقی باید همواره خوانا و مشخص باقی بمانند، روی آنها را هرگز نپوشانید.

| جهت پرتو لیزر نباید به طرف افراد و یا حیوانات باشد و خودتان هم مستقیماً به پرتو لیزر یا بازتاب آن نگاه نکنید. این کار ممکن است منجر به خیره شدگی افراد، بروز سانحه یا آسیب دیدگی چشم گردد.

- در صورت برخورد پرتوی لیزر به چشم، چشمها را فورا ببندید و سر را از محدوده ی پرتوی لیزر خارج کنید.

- هیچ گونه تغییری در تنظیمات لیزر انجام ندهید.

- اجازه ندهید کودکان بدون نظارت از ابزار برقی استفاده کنند. ممکن است ناخواسته چشم دیگران یا خودتان دچار خیرگی شود

- چنانچه متن برچسب هشدار لیزر به زبان شما نیست، برچسب هشدار ارسال شده به همراه دستگاه به زبان کشور خود را قبل از اولین راه اندازی روی برچسب هشدار بچسبانید.