# Điều chỉnh tốc độ

- Điều chỉnh tốc độ vòng quay đúng trước khi bắt đầu công việc. Tốc độ vòng quay phải phù hợp với đường kính mũi khoan và vật liệu cần khoan. Nếu đặt sai tốc độ vòng quay, dụng cụ điện có thể bị hỏng hoặc bị kẹt trong phôi gia công.

## Sự chọn lực Truyền động, Cơ học

- Chỉ kích hoạt công tắc chọn vòng truyền động (19) khi dụng cụ điện đã ngừng chạy.

Với công tắc chọn vòng truyền động (19), có thể chọn sẵn 2 tầm tốc độ.

Số I:
Tầm tốc độ thấp; dùng để khoan đường kính lớn.

Số II:
Tầm tốc độ cao; dùng để khoan đường kính nhỏ.

- Hãy nhấn nút mở khóa (18) và xoay công tắc chọn số (19) vào vị trí mong muốn.
- Nếu không vặn công tắc chọn số, bạn hãy xoay nhẹ dụng cụ gài và chuyển sang vị trí mong muốn.

## Quy định về chỉ số vòng quay

Với núm vặn (2) để chọn trước tốc độ, bạn có thể chọn trước số vòng quay cần thiết cả khi đang vận hành.

Tốc độ quay cần thiết phụ thuộc vào dụng cụ gài đã dùng và vật liệu cần gia công. Điều này ngăn ngừa quá nhiệt dụng cụ gài khi khoan và đảm bảo khoan chất lượng cao.

Chọn trước số vòng quay | Dụng cụ gài
--- | ---
Số I: 50−250 /phút | Mũi khoan ống (Ø 35−50 mm), mũi khoan lỗ ren
Số II: 100−510 /phút | Mũi khoan xoắn, mũi khoan ống (Ø < 35 mm)