# استبدال العدد (انظر الصورة A)

- أدر وحدة الدفع باستخدام ذراع تدوير (4) إلى أعلى تماما.
- احرص على أن تكون عدة الشغل خالية من الشحم.

##

- قم بتركيب سن الإخراج (26) في طربوش الثقب (27) (تحتاج طرابيش الثقب TCT و HSS سنون إخراج بأقطار مختلفة).
- أدخل طربوش الثقب باستخدام سن الإخراج إلى مهايئ طرابيش الثقب (22) وأحكم ربط اللوالب باستخدام مفتاح سداسي الرأس المجوف (6 مم) (25).
  يفضل استخدام طربوش ثقب بساق ويلدون.
- قم بتركيب مهايئ طرابيش الثقب في حاضن العدة (12).
- قم بتوصيل خرطوم سائل التبريد (37) مع وصلة الربط بمهايئ طرابيش الثقب.

##

العدد مع مخروط مورس MK2:

- ضع العدة بشكل مباشر في حاضن العدة (12).

العدد مع مخروط مورس MK1:

- ضع العدة في لبيسة التصغير (MK2/MK1)(30).
- ضع لبيسة التصغير مع العدة المركبة في حاضن العدة (12).

العدد ذات الساق الأسطوانية:

- اربط ظرف المثقاب المسنن الطوق (32) على المسمار المخروطي (33) وقم بتركيب العدة.
- أدخل المسمار المخروطي في حاضن العدة (12) بعد تركيب ظرف المثقاب المسنن الطوق.

- تأكد من تثبيت العدة.

- لا تستخدم القوة عند تركيب مخروط مورس أو المسمار المخروطي. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف حاضن العدة والعدة التي تمّ تركيبها.

##

استخدم مهايئ لقمة الثقب الحلزونية (23) للثقب الحلزوني.

- قم بتركيب لقمة الثقب الحلزونية (24) في المهايئ (23).
- قم بتركيب المهايئ (23) بعد تركيب لقمة الثقب الحلزونية (24) في مهايئ طربوش الثقب (22) وأحكم ربطه باستخدام مفتاح سداسي الرأس المجوف (6 مم) (25).
- قم بتركيب مهايئ طرابيش الثقب (22) في حاضن العدة (12).

##

- أدخل إسفين الطرد MK2‏ (34) في الفتحة (13)، بحيث تشير الحافة المشطوبة إلى أسفل.
  إذا تعذر إدخال إسفين الطرد (34) خلال بريمة الإدارة أدر عدة الشغل بعض الشيء.
- اضغط إسفين الطرد (34) باستخدام مطرقة في اتجاه الجهاز، وقم بخلع عدة الشغل من حاضن العدة.