# Menjava nastavka (glejte sliko A)

- Zavrtite pogonsko enoto z ročico (4) čisto do vrha.
- Pazite na to, da na nastavkih ni masti.

##

- Namestite sponko za izmet (26) v vrtalno krono (27) (za vrtalne krone TCT in HSS potrebujete sponke za izmet z različnimi premeri).
- Vstavite vrtalno krono s sponko za izmet v adapter za vrtalno krono (22) in privijte vijake s šestrobim ključem (6 mm) (25).
  Priporočamo uporabo vrtalne krone s steblom Weldon.
- Namestite adapter vrtalne krone v vpenjalni sistem (12).
- Povežite cev hladilnega sredstva (37) s priključnim nastavkom na adapter vrtalne krone.

##

Nastavki z Morsejevim stožcem MK2:

- Vstavite nastavek neposredno v vpenjalni sistem (12).

Nastavki z Morsejevim stožcem MK1:

- Vstavite nastavek v reducirno pušo (MK2/MK1) (30).
- Vstavite reducirno pušo z nameščenim nastavkom v vpenjalni sistem (12).

Orodja s cilindričnim steblom:

- Privijte vpenjalno glavo z zobatim vencem (32) na stožčast trn (33) in namestite nastavek.
- Stožčast trn s privito vpenjalno glavo z zobatim vencem vstavite v vpenjalni sistem (12).

- Prepričajte se, da je nastavek varno nameščen.

- Pri vstavljanju Morsejevega stožca oz. konusnega stožca ne uporabljajte sile. V nasprotnem primeru lahko na prijemalu za orodje in na orodju nastanejo poškodbe.

##

Uporabite primeren adapter rezalnika navojev (23) za rezanje navojev.

- Vstavite rezalnik navojev (24) v adapter (23).
- Adapter (23) z nameščenim rezalnikom navojev (24) vstavite v adapter vrtalne glave (22) in ga trdno privijte s šestrobim ključem (6 mm) (25).
- Adapter za vrtalno krono (22) vpnite v vpenjalni sistem (12).

##

- Namestite izbijalni klin MK2 (34) v odprtino (13) tako, da bo poševni rob kazal navzdol.
  Če izbijalnega klina (34) ne boste mogli vstaviti skozi pogonsko vreteno, morate nastavek nekoliko zavrteti.
- Pritisnite izbijalni klin (34) s pomočjo kladiva nekoliko v smeri orodja in sprostite nastavek iz vpenjalnega sistema.